<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="F3366">
</package>
<package name="F2-22.5-D2.3XL22.6MM">
</package>
<package name="F2920">
<description>http://www.fuse-china.com/2920smdfuses.htm</description>
</package>
<package name="F2-5.1-10.4X3.0X14.3MM">
<description>http://www.fuse-china.com/kehufubaoxiansi.htm</description>
</package>
<package name="F1812">
<description>http://www.fuse-china.com/1812smdfuses.htm</description>
</package>
<package name="F1210">
</package>
<package name="F1206">
</package>
<package name="F2-5.1-11.4X3.0X18.3MM">
</package>
<package name="F2-5.1-21.3X3.1X26.4MM">
</package>
<package name="F0805">
<description>&lt;b&gt;0805&lt;b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="FUSE">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="SMD PPTC 100A-6V(1206)" prefix="F" uservalue="yes">
<description>307010047</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FUSE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="F1206">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="SMD1206R260SF"/>
<attribute name="VALUE" value="100A-6V"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FUSE" prefix="F" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="F" symbol="FUSE"/>
</gates>
<devices>
<device name="500MA" package="F3366">
<connects>
<connect gate="F" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="F" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="GLASS" package="F2-22.5-D2.3XL22.6MM">
<connects>
<connect gate="F" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="F" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SMD2920" package="F2920">
<connects>
<connect gate="F" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="F" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'RLD16P500GF'" package="F2-5.1-10.4X3.0X14.3MM">
<connects>
<connect gate="F" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="F" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'1812'" package="F1812">
<connects>
<connect gate="F" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="F" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'1210'" package="F1210">
<connects>
<connect gate="F" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="F" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'1206'" package="F1206">
<connects>
<connect gate="F" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="F" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'RLD30P250UF'" package="F2-5.1-11.4X3.0X18.3MM">
<connects>
<connect gate="F" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="F" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'RLD60P250XF'" package="F2-5.1-21.3X3.1X26.4MM">
<connects>
<connect gate="F" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="F" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD PPTC 100A-6V(0805)" prefix="F" uservalue="yes">
<description>307010046</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FUSE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="F0805">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="SMD0805R100S"/>
<attribute name="VALUE" value="100A-6V"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-PPTC-2.5A-30V(D11.4MM)" prefix="F" uservalue="yes">
<description>307010009</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FUSE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="F2-5.1-11.4X3.0X18.3MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="30R250"/>
<attribute name="VALUE" value="2.5A-30V"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-PPTC-750MA-13.2V(1206)" prefix="F" uservalue="yes">
<description>307010013</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FUSE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="F1206">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="KT13-0750SMD"/>
<attribute name="VALUE" value="450MA-13.2V"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-PPTC-750MA-6V(1210)" prefix="F" uservalue="yes">
<description>307010010</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FUSE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="F1210">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="SMD1210R075SF"/>
<attribute name="VALUE" value="750MA-6V"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-PPTC-500MA-15V(1812)" prefix="F" uservalue="yes">
<description>307010007</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FUSE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="F1812">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="SMD1206R500SF"/>
<attribute name="VALUE" value="SMD1206R500SF"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-PPTC-500MA(1206)" prefix="F" uservalue="yes">
<description>307010002</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FUSE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="F1206">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="SMD1206R500SF"/>
<attribute name="VALUE" value="SMD1206R500SF"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-PPTC-1000MA-8V(1206)" prefix="F" uservalue="yes">
<description>307010001</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FUSE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="F1206">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="KT8-1000SMD1206"/>
<attribute name="VALUE" value="1000MA-8V"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-RESETTABLE-PTC-750-MA-13.2V(1812)" prefix="F" uservalue="yes">
<description>307010049</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FUSE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="F1812">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="1812L075PR"/>
<attribute name="VALUE" value="750MA 13.2V"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-RESETTABLE-PTC-1.1A-33V(1812)" prefix="F" uservalue="yes">
<description>307010050</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FUSE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="F1812">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="1812L110/33MR"/>
<attribute name="VALUE" value="1.1A 33V"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-RESETTABLE-PTC-1.6A-12V(1812)" prefix="F" uservalue="yes">
<description>307010051</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FUSE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="F1812">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="1812L160/12DR"/>
<attribute name="VALUE" value="1.6A 12V"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-PPTC-USE-PPTC-0.50A-15V-0.15OHM(1812)" prefix="F" uservalue="yes">
<description>307010040</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FUSE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="F1812">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="MF-MSMF050-2"/>
<attribute name="VALUE" value="MF-MSMF050-2"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
