<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;IPC Standard SMD Semiconductors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
A few devices defined according to the IPC standard.&lt;p&gt;
Based on:&lt;p&gt;
IPC-SM-782&lt;br&gt;
IRevision A, August 1993&lt;br&gt;
Includes Amendment 1, October 1996&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOD80">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOD87">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MELF-MLL41">
<description>&lt;b&gt;DIODE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
metal electrode face (MELF)</description>
</package>
<package name="MELF-MLL34">
<description>&lt;b&gt;DIODE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
metal electrode face (MELF)</description>
</package>
<package name="SOD123">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT23C">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT23W">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
wave soldering</description>
</package>
<package name="SMB">
<description>&lt;b&gt;DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT-23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT143">
<description>&lt;b&gt;SOT-143&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT89">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="PNP">
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="NPN">
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="NPN2">
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="C/" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="D">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="D2-AK">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="AK" direction="pas"/>
<pin name="K" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="D2-KK">
<pin name="A1" direction="pas"/>
<pin name="K" direction="pas"/>
<pin name="A2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="D2-AA">
<pin name="K1" direction="pas"/>
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="K2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="D-FILL">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="PNP2">
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="C/" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="D-" prefix="D" uservalue="yes">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
unfilled</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="D"/>
</gates>
<devices>
<device name="MLL-34" package="MELF-MLL34">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="MLL-41" package="MELF-MLL41">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SOD-80" package="SOD80">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SOD-87" package="SOD87">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SMB" package="SMB">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SOD123" package="SOD123">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="A1-C3" package="SOT23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="A2-C3" package="SOT23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="NPN-TRANSISTOR_" prefix="Q" uservalue="yes">
<description>&lt;B&gt;NPN TRANSISTOR&lt;/B&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="NPN"/>
</gates>
<devices>
<device name="SOT23W" package="SOT23W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SOT23" package="SOT23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SOT89" package="SOT89">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PNP-TRANSISTOR_" prefix="Q" uservalue="yes">
<description>&lt;B&gt;PNP TRANSISTOR&lt;/B&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PNP"/>
</gates>
<devices>
<device name="SOT23W" package="SOT23W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SOT23" package="SOT23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SOT89" package="SOT89">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIODE_AC-AC_" prefix="D" uservalue="yes">
<description>&lt;B&gt;DUAL DIODE&lt;/B&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="D2-AK"/>
</gates>
<devices>
<device name="_" package="SOT23C">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="AK" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIODE_CA-AC_" prefix="D" uservalue="yes">
<description>&lt;B&gt;DUAL DIODE&lt;/B&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="D2-AA"/>
</gates>
<devices>
<device name="_" package="SOT23C">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="K1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="K2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIODE_AC-CA_" prefix="D" uservalue="yes">
<description>&lt;B&gt;DUAL DIODE&lt;/B&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="D2-KK"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT23C">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="NPN-TRANSISTIOR-2COL" prefix="Q" uservalue="yes">
<description>&lt;B&gt;NPN TRANSISTOR&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
2 colletor pins</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="NPN2"/>
</gates>
<devices>
<device name="SOT143" package="SOT143">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C/" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SOT89" package="SOT89">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C/" pad="2@1"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="D-FILL-" prefix="D" uservalue="yes">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
filled</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="D-FILL"/>
</gates>
<devices>
<device name="MLL-34" package="MELF-MLL34">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="MLL-41" package="MELF-MLL41">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SOD-80" package="SOD80">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SOD-87" package="SOD87">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SMB" package="SMB">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SOD123" package="SOD123">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="A1-C3" package="SOT23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="A2-C3" package="SOT23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PNP-TRANSISTIOR-2COL" prefix="Q">
<description>&lt;B&gt;PNP TRANSISTOR&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
2 colletor pins</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PNP2"/>
</gates>
<devices>
<device name="SOT89" package="SOT89">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C/" pad="2@1"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
