<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Omron Switches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="B3F-40XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="B3F/40XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="B3F/40L3">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
with LED 3mm</description>
</package>
<package name="B3F/40L5">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
with LED 3mm</description>
</package>
<package name="KAPPE/">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH CAP&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="KAPPE">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH CAP&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="B3F/40L4">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
with LED 3mm</description>
</package>
<package name="B3F-10XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="B3F-31XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="TS2">
<pin name="P" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
<pin name="S1" direction="pas"/>
<pin name="P1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="TS-LED">
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="P" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
<pin name="S1" direction="pas"/>
<pin name="P1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="TS">
<pin name="P" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="D-TS">
</symbol>
<symbol name="D-GS">
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="40-XX" prefix="S" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="TS2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="B3F-40XX">
<connects>
<connect gate="1" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="P1" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="S1" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="OMRON COMPONENTS USA"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-4000"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176434"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36K3105"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="40/L3" prefix="S" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="TS-LED"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="B3F/40L3">
<connects>
<connect gate="1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="K"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="P1" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="S1" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="40/L5" prefix="S" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="TS-LED"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="B3F/40L5">
<connects>
<connect gate="1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="K"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="P1" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="S1" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="40/XX" prefix="S" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="TS2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="B3F/40XX">
<connects>
<connect gate="1" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="P1" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="S1" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="40/L4" prefix="S" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="TS-LED"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="B3F/40L4">
<connects>
<connect gate="1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="K"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="P1" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="S1" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="10-XX" prefix="S" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="TS2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="B3F-10XX">
<connects>
<connect gate="1" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="P1" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="S1" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="31-XX" prefix="S" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="TS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="B3F-31XX">
<connects>
<connect gate="1" pin="P" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="B3F-3100"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="959704"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3582"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="D-TS" prefix="S" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SWITCH&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="D-TS"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="D-GS" prefix="S" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SWITCH&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="D-GS"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
