<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Raychem Switches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD050F">
<description>&lt;b&gt;PolySwitch (TM) Resettable Device&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
SMD Series Size: 7555 (mm), 2920 (mils)&lt;br&gt;
Source: &lt;a href="http://www.farnell.com/datasheets/13482.pdf"&gt;Data sheet&lt;/a&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="FUSE">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="SMD*F" prefix="F">
<description>&lt;b&gt;PolySwitch (TM) Resettable Device&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.farnell.com/datasheets/13482.pdf"&gt;Data sheet&lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FUSE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SMD050F">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="030"/>
<technology name="050"/>
<technology name="075"/>
<technology name="100"/>
<technology name="125"/>
<technology name="260"/>
<technology name="300"/>
</technologies>
</device>
<device name="/60" package="SMD050F">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="075"/>
</technologies>
</device>
<device name="/33" package="SMD050F">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="100"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMDH120" prefix="F">
<description>&lt;b&gt;PolySwitch (TM) Resettable Device&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.farnell.com/datasheets/13482.pdf"&gt;Data sheet&lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FUSE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SMD050F">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
