<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Telefunken Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOD106A">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Diode&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TSOP17_TB1">
<description>&lt;b&gt;IR Receiver Modules for Remote Control Systems&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.vishay.com/docs/82042/82042.pdf</description>
</package>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package 8&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
NS Package M08A</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="U217B">
<pin name="-"/>
<pin name="+"/>
<pin name="RI"/>
<pin name="RO"/>
<pin name="SY"/>
<pin name="VS"/>
<pin name="VN"/>
<pin name="PO"/>
</symbol>
<symbol name="D">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="K" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="TSOP17_TB1">
<pin name="VO" direction="oc"/>
<pin name="VS" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="U893">
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="SF" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VS" direction="pwr"/>
<pin name="OUT1" direction="out"/>
<pin name="OUT2" direction="out"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="U217B" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;TRIAC CONTROL CIRCUIT&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="U217B"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PO" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="RI" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="RO" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SY" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VN" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VS" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BYS10" prefix="D" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;DIODE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="D"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOD106A">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="BYS10/45"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9549188"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="96K7236"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TSOP17*TB1" prefix="IR">
<description>&lt;b&gt;TSOP17..TB1&lt;/b&gt; IR Receiver Modules for Remote Control Systems&lt;p&gt;
Source: http://www.vishay.com/docs/82042/82042.pdf</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="TSOP17_TB1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSOP17_TB1">
<connects>
<connect gate="A" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="A" pin="VO" pad="VO"/>
<connect gate="A" pin="VS" pad="VS"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="30">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="33">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="36">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="37">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="38">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="40">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="56">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="U893BSE" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;1.3 GHz Prescaler for PLL?s in TV, CATV and SAT TV Tuners&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: TELEFUNKEN .. U893.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="U893"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="I2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="SF" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="-FP" package="SO08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="I2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="SF" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
