<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;B&lt;/b&gt;rownsburg &lt;b&gt;E&lt;/b&gt;lektrinic &lt;b&gt;I&lt;/b&gt;nc. Transformers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
http://www.bei.net&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="HDS28G2">
<description>&lt;b&gt;Transformer Dual primary 115/230V 50/60HZ 10.0VA&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: BEI_DDS30F_10VA_size.pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="TRANSFORMER-DUAL-PRIMARY">
<pin name="P1.1" direction="pas"/>
<pin name="P1.2" direction="pas"/>
<pin name="P2.1" direction="pas"/>
<pin name="P2.2" direction="pas"/>
<pin name="S1.1" direction="pas"/>
<pin name="S1.2" direction="pas"/>
<pin name="S2.1" direction="pas"/>
<pin name="S2.2" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="HDS" prefix="TR">
<description>&lt;b&gt;Transformer Dual primary 115/230V 50/60HZ 10.0VA&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: BEI_DDS30F_10VA_size.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TRANSFORMER-DUAL-PRIMARY"/>
</gates>
<devices>
<device name="28G2" package="HDS28G2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1.1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="S1.1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="S1.2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="S2.1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="S2.2" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
