<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.1">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Power Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO126AH">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.3 mm</description>
</package>
<package name="TO126AV">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.3 mm</description>
</package>
<package name="TO220AH">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="TO220AV">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="TO220AHS">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="TO3/A">
<description>&lt;b&gt;Metal Can Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO3A">
<description>&lt;b&gt;Metal Can Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO127H">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 4.45 mm</description>
</package>
<package name="TO202AH">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="SOT93">
<description>SOT-93&lt;p&gt;
grid 5.45 mm</description>
</package>
<package name="SOT93V">
<description>SOT-93&lt;p&gt;
grid 5.45 mm</description>
</package>
<package name="TO218AH">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.45 mm</description>
</package>
<package name="TOP3AH">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.45 mm</description>
</package>
<package name="TOP3AHS">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.45 mm</description>
</package>
<package name="TO202AV">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="BUZ71H">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="BD679V">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.3 mm</description>
</package>
<package name="BD679H">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.3 mm</description>
</package>
<package name="TO126BH">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.3 mm</description>
</package>
<package name="TO126BV">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.3 mm</description>
</package>
<package name="TO202BH">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="TO202CH">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="TO202BV">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="TO202CV">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="TO218BH">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.45 mm</description>
</package>
<package name="TO220BH">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="TO220BHS">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="TO220BV">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="TO218AV">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.45 mm</description>
</package>
<package name="TO218BV">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.45 mm</description>
</package>
<package name="TO3B">
<description>&lt;b&gt;Metal Can Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO3/B">
<description>&lt;b&gt;Metal Can Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TOP3BH">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.45 mm</description>
</package>
<package name="TOP3BHS">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.45 mm</description>
</package>
<package name="TOP3AV">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.45 mm</description>
</package>
<package name="TOP3BV">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.45 mm</description>
</package>
<package name="TO202DH">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="TO202DV">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="TO202EH">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="TO202FH">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="TO202EV">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="TO202FV">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="TO220AHV">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="TO220AHH">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 - 5.08 mm</description>
</package>
<package name="TO220BHH">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 - 5.08 mm</description>
</package>
<package name="TO220AVH">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 - 5.08 mm</description>
</package>
<package name="TO220BVH">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 - 5.08 mm</description>
</package>
<package name="IW221">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 - 2.54 mm</description>
</package>
<package name="IW220B">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 - 5.08 mm</description>
</package>
<package name="TO247BH">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.6 mm</description>
</package>
<package name="TO247BV">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.6 mm</description>
</package>
<package name="TO3AA">
<description>&lt;b&gt;Metal Can Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO3/AA">
<description>&lt;b&gt;Metal Can Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO66">
<description>&lt;b&gt;Metal Can Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO66/">
<description>&lt;b&gt;Metal Can Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO66A">
<description>&lt;b&gt;Metal Can Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO66/A">
<description>&lt;b&gt;Metal Can Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SIP11">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 1.7 mm</description>
</package>
<package name="SIP13">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 1.7 mm</description>
</package>
<package name="D2PACK">
<description>&lt;b&gt;D2PACK&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
INTERNATIONAL RECTIFIER, irg4bc15ud-s.pdf</description>
</package>
<package name="TO262-H">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO262-V">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MICRO3">
<description>&lt;b&gt;Micro3 TM Package Outline&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
www.irf.com / irlml5203.pdf</description>
</package>
<package name="I-PAK_TO251AA">
<description>&lt;b&gt;I-Pak (TO-251AA)&lt;/b&gt; International Rectifier&lt;p&gt;
Source: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfr5305pbf.pdf</description>
</package>
<package name="TO251AA-V">
<description>&lt;b&gt;I-Pak&lt;/b&gt; International Rectifier</description>
</package>
<package name="TO258AA">
<description>&lt;b&gt;TO-258AA&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO258AA-V">
<description>&lt;b&gt;TO-258AA&lt;/b&gt; vertical</description>
</package>
<package name="SO-08">
<description>&lt;B&gt;Small Outline Narrow Plastic Gull Wing&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
150-mil body, package type SN</description>
</package>
<package name="TO-247AD-H">
<description>&lt;b&gt;TO-247 AD&lt;/b&gt; horizontal&lt;p&gt;
Source: http://www.ixys.com/91529.pdf</description>
</package>
<package name="TO-247AD-V">
<description>&lt;b&gt;TO-247 AD&lt;/b&gt; vertical&lt;p&gt;
Source: http://www.ixys.com/91529.pdf</description>
</package>
<package name="TO204">
<description>&lt;b&gt;TO-204 AA&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.ixys.com/91529.pdf</description>
</package>
<package name="TO268">
<description>&lt;b&gt;TO-268&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.ixys.com/98989.pdf</description>
</package>
<package name="ISOPLUS_I4">
<description>&lt;b&gt;ISOPLUS i4-PAC (TM)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.ixys.com/l414.pdf</description>
</package>
<package name="DE275">
<description>&lt;b&gt;DE-275 Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://ixysrf.com/pdf/switch_mode/appnotes/2de_series_intro.pdf</description>
</package>
<package name="DE_X">
<description>&lt;b&gt;DE-Type Power MOSFET Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://ixysrf.com/pdf/switch_mode/de275x2_501n16a.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
<package name="MSOP8">
<description>&lt;b&gt;MSOP8&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIRECTFET">
<description>&lt;b&gt;DirectFET (TM) Outline Dimension, MN Outline&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
(Medium Size Can, N-Designation).&lt;br&gt;
Source: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf6648.pdf</description>
</package>
<package name="SOT669">
<description>&lt;b&gt;SOT 669 (LFPAK)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/PH7030L_4.pdf</description>
</package>
<package name="CHIPFET-1206A">
<description>&lt;b&gt;ChipFET CASE 1206A03&lt;/b&gt; STYLE 3&lt;p&gt;
Source: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NTHD3101F-D.PDF</description>
</package>
<package name="D-PAK_TO252AA">
<description>&lt;b&gt;D-Pak (TO-252AA) Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfr5305pbf.pdf</description>
</package>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SUPER-SOT3">
<description>&lt;b&gt;MOLDED PACKAGE SUPERSOT, 3 LEAD&lt;/b&gt; MKT-MAO3B&lt;p&gt;
Source: http://www.fairchildsemi.com/dwg/MA/MA03B.pdf</description>
</package>
<package name="RD06HVF1">
<description>&lt;b&gt;RD06HVF1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: MITSUBISHI .. rd06hvf1.pdf</description>
</package>
<package name="ISOWATT218">
<description>&lt;b&gt;ISOWATT 218&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: SGS-TOMSON .. STW60N10  1.pdf</description>
</package>
<package name="PG-TDSON-8">
<description>&lt;b&gt;PG-TDSON-8&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.infineon.com/dgdl/BSC340N08NS3G_rev2.4.pdf?folderId=db3a304313b8b5a60113cee8763b02d7&amp;fileId=db3a30431add1d95011ae81c21f2563a"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
<package name="LFPAK33">
<description>&lt;b&gt; LFPAK33 using NextPower Technology&lt;/b&gt; SOT1210&lt;p&gt;
PSMN013-30MLC  N-channel 30 V 13.6 mΩ logic level MOSFET&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PSMN013-30MLC.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;&lt;br&gt;
PSMN013-30MLC © NXP B.V. 2012. All rights reserved.</description>
</package>
<package name="PG-DSO-12-9">
<description>&lt;b&gt;PG-DSO-12-9&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Auto generated by &lt;i&gt;make-symbol-device-package-bsdl.ulp Rev. 44&lt;/i&gt;&lt;br&gt;
Source: BTS5215L.pdf</description>
</package>
<package name="M08A">
<description>&lt;b&gt;FAIRCHILD SEMICONDUCTOR&lt;/b&gt; SOIC127P600X175-8M&lt;p&gt;
JEDEC MS-012. VARIATION AA.&lt;br&gt;
Source: http://www.fairchildsemi.com/dwg/M0/M08A.pdf</description>
</package>
<package name="TSOP-6.PAC">
<description>&lt;b&gt;TSOP-6&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source:  http://www.vishay.com/docs/72105/72105.pdf&lt;br&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="MFN">
<pin name="G" direction="pas"/>
<pin name="D" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="MFP">
<pin name="G" direction="pas"/>
<pin name="D" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="N-DAR">
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="NPN">
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="P-DAR">
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="PNP">
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="MFN-D">
</symbol>
<symbol name="MFP-D">
</symbol>
<symbol name="N-DAR-D">
</symbol>
<symbol name="NPN-D">
</symbol>
<symbol name="P-DAR-D">
</symbol>
<symbol name="PNP-D">
</symbol>
<symbol name="MFNS">
<pin name="G" direction="pas"/>
<pin name="D" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="NCHAN_IGBT">
<pin name="G" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="MFPS">
<pin name="G" direction="pas"/>
<pin name="D" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="IXIS-IGBT-NPN">
<pin name="G" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="MIC4420">
<pin name="IN" direction="in"/>
<pin name="VS" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="OUT@2" direction="pas"/>
<pin name="GND1" direction="pwr"/>
<pin name="VS1" direction="pwr"/>
<pin name="OUT@1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="MIC4429">
<pin name="IN" direction="in"/>
<pin name="VS" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="OUT@2" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="GND1" direction="pwr"/>
<pin name="VS1" direction="pwr"/>
<pin name="OUT@1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="MFPD">
<pin name="G" direction="pas"/>
<pin name="D" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="HEXFET_N">
<pin name="G" direction="pas"/>
<pin name="D" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="PH7030">
<pin name="G" direction="pas"/>
<pin name="D" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
<pin name="S@1" direction="pas"/>
<pin name="S@2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="MOSFET_P">
<pin name="G" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
<pin name="D" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SCHOTTKY-DIODE">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="MOSFET_N">
<pin name="G" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
<pin name="D" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="THERMAL1">
<pin name="TH" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="DE_FP_MOSFET">
<pin name="G" direction="pas"/>
<pin name="D" direction="pas"/>
<pin name="SG1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="BTS5215L">
<pin name="IN1" direction="in"/>
<pin name="IN2" direction="in"/>
<pin name="ST1" direction="in"/>
<pin name="ST2" direction="in"/>
<pin name="O1" direction="in"/>
<pin name="O2" direction="in"/>
<pin name="VBB" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="EXP" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="TIP142" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;NPN DARLINGTON TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="N-DAR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT93">
<connects>
<connect gate="1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TIP147" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;PNP DARLINGTON TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="P-DAR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT93">
<connects>
<connect gate="1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BD437" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;NPN TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="NPN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO126AV">
<connects>
<connect gate="1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IRF520" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;HEXFET Power MOSFET&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MFNS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO220BV">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="D"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="G"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2N3055" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;NPN TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="NPN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO3A">
<connects>
<connect gate="A" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="C C1" route="any"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BD139" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;NPN TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="NPN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO126AV">
<connects>
<connect gate="1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TIP3055" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;NPN TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="NPN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TOP3AV">
<connects>
<connect gate="1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BD438" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;PNP TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="PNP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO126AV">
<connects>
<connect gate="1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BD140" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;PNP TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="PNP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO126AV">
<connects>
<connect gate="1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TIP2955" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;PNP TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="PNP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TOP3AV">
<connects>
<connect gate="1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IRF540" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;HEXFET Power MOSFET&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MFNS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO220BV">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="D"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="G"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IRF740" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;N-CHANNEL MOS FET&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MFNS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO220BV">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="D"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="G"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BDX63" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;NPN DARLINGTON TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="N-DAR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO3A">
<connects>
<connect gate="A" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="C C1" route="any"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BDX64" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;PNP DARLINGTON TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="P-DAR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO3A">
<connects>
<connect gate="A" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="C C1" route="any"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TIP41C" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;NPN TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="NPN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO220AV">
<connects>
<connect gate="1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TIP42C" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;PNP TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="PNP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO220AV">
<connects>
<connect gate="1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IRF530" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;HEXFET Power MOSFET&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MFNS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO220BV">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="D"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="G"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BD679" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;NPN DARLINGTON TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="N-DAR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO126AV">
<connects>
<connect gate="1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BD680" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;PNP DARLINGTON TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="P-DAR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO126AV">
<connects>
<connect gate="1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MJ2955" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;PNP TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="PNP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO3A">
<connects>
<connect gate="A" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="C C1" route="any"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BU208" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;NPN TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="NPN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO3A">
<connects>
<connect gate="A" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="C C1" route="any"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IRF512" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;N-CHANNEL MOS FET&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="MFN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO220BV">
<connects>
<connect gate="1" pin="D" pad="D"/>
<connect gate="1" pin="G" pad="G"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BUZ11" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;N-CHANNEL MOS FET&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="MFN"/>
</gates>
<devices>
<device name="BV" package="TO220BV">
<connects>
<connect gate="1" pin="D" pad="D"/>
<connect gate="1" pin="G" pad="G"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="BH" package="TO220BH">
<connects>
<connect gate="1" pin="D" pad="D"/>
<connect gate="1" pin="G" pad="G"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IRF9530" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;P-CHANNEL HEXFET POWER-MOS-FET&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf9530.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MFPD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO220BV">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="D"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="G"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MJE2955" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;PNP TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="PNP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO220AV">
<connects>
<connect gate="1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MJE3055" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;NPN TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="NPN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO220AV">
<connects>
<connect gate="1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TIP120" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;NPN DARLINGTON TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="N-DAR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO220AH">
<connects>
<connect gate="1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TIP125" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;PNP DARLINGTON TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="P-DAR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO220AH">
<connects>
<connect gate="1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BD680L" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;PNP DARLINGTON TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="P-DAR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO126AH">
<connects>
<connect gate="1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="N-MOSFET_SYMBOL" prefix="Q">
<description>N-CHANNEL MOS FET &lt;b&gt;SYMBOL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MFN-D"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="P-MOSFET_SYMBOL" prefix="Q">
<description>P-CHANNEL MOS-FET &lt;b&gt;SYMBOL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MFP-D"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="NPN-DARL_SYMBOL" prefix="Q">
<description>NPN DARLINGTON &lt;b&gt;SYMBOL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="N-DAR-D"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="NPN_SYMBOL" prefix="Q">
<description>NPN TRANSISTOR &lt;b&gt;SYMBOL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="NPN-D"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PNP-DARL_SYMBOL" prefix="Q">
<description>PNP DARLINGTON &lt;b&gt;SYMBOL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="P-DAR-D"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PNP_SYMBOL" prefix="Q">
<description>PNP TRANSISTOR &lt;b&gt;SYMBOL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PNP-D"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="P3N100XI" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;N-CHANNEL MOS FET&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="MFN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="IW221">
<connects>
<connect gate="1" pin="D" pad="D"/>
<connect gate="1" pin="G" pad="G"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="P3N100FI" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;N-CHANNEL MOS FET&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="MFN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="IW220B">
<connects>
<connect gate="1" pin="D" pad="D"/>
<connect gate="1" pin="G" pad="G"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IRFPC40" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;N-CHANNEL MOS FET&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="MFNS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO247BV">
<connects>
<connect gate="1" pin="D" pad="D"/>
<connect gate="1" pin="G" pad="G"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="STP5NA50" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;N-CHANNEL MOS FET&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="T" symbol="MFNS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO220BV">
<connects>
<connect gate="T" pin="D" pad="D"/>
<connect gate="T" pin="G" pad="G"/>
<connect gate="T" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BF871" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;NPN TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="P" symbol="NPN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO202AH">
<connects>
<connect gate="P" pin="B" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="E" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BF872" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;PNP TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="P" symbol="PNP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO202AH">
<connects>
<connect gate="P" pin="B" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="E" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IRG4BC15UD-" prefix="Q" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 WITH ULTRAFAST SOFT RECOVERY DIODE</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="NCHAN_IGBT"/>
</gates>
<devices>
<device name="S" package="D2PACK">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-L" package="TO262-V">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="L-V" package="TO262-H">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMOSFET_N" prefix="Q" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;Power MOSFET N-Channel&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MFN"/>
</gates>
<devices>
<device name="TO220BV" package="TO220BV">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="D"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="G"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="TO220BH" package="TO220BH">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="D"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="G"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMOSFET_P" prefix="Q" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;Power MOSFET P-Channel&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MFP"/>
</gates>
<devices>
<device name="TO220BH" package="TO220BH">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="D"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="G"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="TO220BV" package="TO220BV">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="D"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="G"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IRLML5203" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;HEXFET P-Channel Power MOSFET&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MFPS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MICRO3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IRF?5305" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;HEXFET Power MOSFET&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfr5305pbf.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MFPS"/>
</gates>
<devices>
<device name="U" package="I-PAK_TO251AA">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="R" package="D-PAK_TO252AA">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IRFV460" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;HEXFET N-Channel Transistor</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MFNS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO258AA">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="1-D"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="3-G"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="2-S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-V" package="TO258AA-V">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="1-D"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="3-G"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="2-S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IRFP240" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;HEXFET Power MosFet&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.irf.com/</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HEXFET_N"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO247BV">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="D"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="G"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-H" package="TO247BH">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="D"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="G"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="N-MOSFET-SO8" prefix="Q" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;N-Channel MOSFET&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Example:&lt;br&gt;
FDS7760A; N-Channel Logic Level PowerTrench® MOSFET&lt;br&gt;
FDS2572; N-Channel UltraFET® Trench MOSFET&lt;br&gt;
Source: www.fairchildsemi.com</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MFN"/>
</gates>
<devices>
<device name="S" package="SO-08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="5 6 7 8"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="1 2 3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="P-MOSFET-SO8" prefix="Q" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;P-Channel MOSFET&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Example:&lt;br&gt;
FDS4435A; P-Channel Logic Level PowerTrench® MOSFET&lt;br&gt;
FDS4465; P-Channel 1.8V Specified PowerTrench® MOSFET&lt;br&gt;
Source: www.fairchildsemi.com</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MFP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SO-08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="5 6 7 8"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="1 2 3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IXF?6N*" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;HiPerFET (TM)  Power MOSFET&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
N-Channel Enhancement Mode HDMOS Family&lt;br&gt;
Source: http://www.ixys.com/91529.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MFNS"/>
</gates>
<devices>
<device name="H_" package="TO-247AD-H">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="D"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="G"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="100"/>
<technology name="90"/>
</technologies>
</device>
<device name="H" package="TO-247AD-V">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="D"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="G"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="100"/>
<technology name="90"/>
</technologies>
</device>
<device name="M" package="TO204">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="D"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="G"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="100"/>
<technology name="90"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IXG?*N170" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;High Voltage IGBT&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.ixys.com/98989.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="IXIS-IGBT-NPN"/>
</gates>
<devices>
<device name="T" package="TO268">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C@1 C@2" route="any"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="E"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="G"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="10"/>
<technology name="16"/>
<technology name="24"/>
<technology name="32"/>
<technology name="6"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IXLF_19N250" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;High Voltage IGBT&lt;/b&gt; High Voltage ISOPLUS i4-PAC(TM)&lt;p&gt;
Source: http://www.ixys.com/l414.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="IXIS-IGBT-NPN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ISOPLUS_I4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DE*" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;RF Power MOSFET&lt;/b&gt; DE-SERIES&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.ixysrf.com/pdf/switch_mode/appnotes/2de_series_intro.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;&lt;br&gt;
&amp;lt;www.directedenergy.com&amp;gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="DE_FP_MOSFET"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DE275">
<connects>
<connect gate="A" pin="D" pad="D"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="G"/>
<connect gate="A" pin="SG1" pad="SD1 SD2 SG1 SG2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="150-102N02A"/>
<technology name="150-201N09A"/>
<technology name="150-501N04A"/>
<technology name="275-101N30"/>
<technology name="275-102N06A"/>
<technology name="275-201N25A"/>
<technology name="275-501N16A"/>
<technology name="375-102N10A"/>
<technology name="375-102N12A"/>
<technology name="375-501N21A"/>
<technology name="475-102N20A"/>
<technology name="475-501N16A"/>
<technology name="475-501N44A"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DE?X*" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;RF Power MOSFET&lt;/b&gt; Common Source Push-Pull Pair&lt;p&gt;
N-Channel Enhancement Mode&lt;br&gt;
Source: &lt;a href="http://ixysrf.com/pdf/switch_mode/de275x2_501n16a.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="DE_FP_MOSFET"/>
<gate name="B" symbol="DE_FP_MOSFET"/>
</gates>
<devices>
<device name="275" package="DE_X">
<connects>
<connect gate="A" pin="D" pad="D1"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="G1"/>
<connect gate="A" pin="SG1" pad="SD1 SG1"/>
<connect gate="B" pin="D" pad="D2"/>
<connect gate="B" pin="G" pad="G2"/>
<connect gate="B" pin="SG1" pad="SD2 SG2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="2-102N06A"/>
<technology name="2-501N16A"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MIC4420" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;6A-Peak Low-Side MOSFET Driver&lt;/b&gt; Bipolar/CMOS/DMOS Process&lt;p&gt;
http://www.micrel.com/_PDF/mic4420.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MIC4420"/>
</gates>
<devices>
<device name="MM" package="MSOP8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT@1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT@2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VS" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VS1" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="M" package="SO-08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT@1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT@2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VS" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VS1" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="N" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT@1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT@2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VS" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VS1" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MIC4429" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;6A-Peak Low-Side MOSFET Driver (INVERTED)&lt;/b&gt; Bipolar/CMOS/DMOS Process&lt;p&gt;
http://www.micrel.com/_PDF/mic4420.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MIC4429"/>
</gates>
<devices>
<device name="MM" package="MSOP8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT@1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT@2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VS" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VS1" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="M" package="SO-08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT@1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT@2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VS" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VS1" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="N" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT@1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT@2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VS" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VS1" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IRF6648" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;DirectFET Power MOSFET&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf6648.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MFN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIRECTFET">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="D@1 D@2 D@3 D@4"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="G"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="S@1 S@2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PH7030L" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;N-channel TrenchMOS (TM) logic level FET&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/PH7030L_4.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PH7030"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT669">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="MB"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S@1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="S@2" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="NTHD3101F" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;Power MOSFET and Schottky Diode&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
-20 V, FETKY (TM), P-Channel, 4.4 A, with 4.1 A Schottky Barrier Diode, ChipFET (TM)&lt;br&gt;
Source: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NTHD3101F-D.PDF</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="MOSFET_P"/>
<gate name="-2" symbol="SCHOTTKY-DIODE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CHIPFET-1206A">
<connects>
<connect gate="-1" pin="D" pad="5 6"/>
<connect gate="-1" pin="G" pad="4"/>
<connect gate="-1" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="-2" pin="A" pad="1 2"/>
<connect gate="-2" pin="C" pad="7 8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MFR4*" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;NPN RF Power Transistor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: Motorola - MRF475.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="NPN"/>
</gates>
<devices>
<device name="H" package="TO220AH">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="75"/>
<technology name="86"/>
<technology name="97"/>
</technologies>
</device>
<device name="V" package="TO220AV">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="75"/>
<technology name="86"/>
<technology name="97"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IRF3704" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;SMPS MOSFET&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
HEXFET® Power MOSFET&lt;br&gt;
Source: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf3704.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HEXFET_N"/>
</gates>
<devices>
<device name="S" package="D2PACK">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="" package="TO220AH">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="C"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="B"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="L" package="TO262-H">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="L-V" package="TO262-V">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-H" package="TO220BH">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="D"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="G"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="N-HEXFET_?-*" prefix="Q">
<description>&lt;p&gt;HEXFET® Power MOSFET&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HEXFET_N"/>
</gates>
<devices>
<device name="SOT323" package="SOT223">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
<technology name="IRLL014N"/>
<technology name="IRLL2705"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="N-HEXFET-2D_?-*" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;HEXFET® Power MOSFET&lt;/b&gt; 2 Drain connects&lt;p&gt;
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irll014n.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HEXFET_N"/>
</gates>
<devices>
<device name="SOT232" package="SOT223">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="2 4"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
<technology name="IRLL014N"/>
<technology name="IRLL2705"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IRFI540NPBF" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;HEXFET Power MOISFET&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
VDSS = 100V, RDS(on) = 0.052 Ohm, ID = 20A, VGS(th) = 2.0 -- 4.0V&lt;br&gt;

Source: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfi540npbf.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HEXFET_N"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO220BH">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="D"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="G"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FDN360P" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;Single P-Channel, PowerTrench (R) MOSFET&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDN360P.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOSFET_P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SUPER-SOT3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IRF4905" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;P-Channel HEXFET® Power MOSFET&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
RDS(on)= 0.02 Ohm, ID = -74A&lt;br&gt;
Source: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf4905pbf.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MFPD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO220BH">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="D"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="G"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IRLZ44Z" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;N-Channel HEXFET® Power MOSFET&lt;/b&gt; Logic Level&lt;p&gt;
 AUTOMOTIVE MOSFET&lt;br&gt;
Source: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlz44zpbf.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MFNS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO220BH">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="D"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="G"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IRFZ48" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;N Channel HEXFET® Power MOSFET&lt;/b&gt; Logic Level&lt;p&gt;
Source: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfz48z.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MFNS"/>
</gates>
<devices>
<device name="Z" package="TO220BH">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="D"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="G"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IRFP25*" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;33A/27A, 200V/150V, 0.085/0.012 Ohm, N-Channel Power MOSFET&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: Fairchild Semiconductor Corporation</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOSFET_N"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO-247AD-V">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="D"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="G"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="0"/>
<technology name="1"/>
<technology name="2"/>
<technology name="3"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RD06HVF1" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;RF Power MOSFET Transistor 175MHz,6W&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: MITSUBISHI .. rd06hvf1.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MFN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RD06HVF1">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RD15HVF1" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;RF Power MOSFET Transistor 175MHz15W 520MHz,15W&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: MITSUBISHI .. RD15HVF1   a.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MFN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RD06HVF1">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ST*60N10" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;N - CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOS TRANSISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: SGS-THOMSON .. STW60N10  1.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOSFET_N"/>
</gates>
<devices>
<device name="W" package="TO-247AD-V">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="D"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="G"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="H"/>
</technologies>
</device>
<device name="" package="TO218BV">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="D"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="G"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="W"/>
</technologies>
</device>
<device name="FI" package="ISOWATT218">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="D"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="G"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="H"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BSC340N08NS3G" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;OptiMOS TM 3 Power-Transistor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
BSC340N08NS3 G&lt;br&gt;
Source: &lt;a href="http://www.infineon.com/dgdl/BSC340N08NS3G_rev2.4.pdf?folderId=db3a304313b8b5a60113cee8763b02d7&amp;fileId=db3a30431add1d95011ae81c21f2563a"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MFN"/>
<gate name="TH" symbol="THERMAL1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PG-TDSON-8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="5 6 7 8" route="any"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="1 2 3"/>
<connect gate="TH" pin="TH" pad="TH"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BSZ105N04NS" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;OptiMOS (TM)3 Power-Transistor&lt;/b&gt; N-Channel, Normal level&lt;p&gt;
Source : &lt;a href="http://www.infineon.com/dgdl/BSZ105N04NSG_rev1.1.pdf?folderId=db3a3043156fd5730115c7d50620107c&amp;fileId=db3a30431689f4420116c485c67f084e"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MFN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PG-TDSON-8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="5 6 7 8 TH"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="1 2 3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IRF8313P" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;HEXFET(R) Power MOSFET&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf8313pbf.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HEXFET_N"/>
<gate name="B" symbol="HEXFET_N"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SO-08">
<connects>
<connect gate="A" pin="D" pad="5 6"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="D" pad="7 8"/>
<connect gate="B" pin="G" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="S" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PSMN013-30MLC" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;N-channel 30 V 13.6 mΩ logic level MOSFET&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
NextPower Technology&lt;br&gt;
Source: &lt;a href="http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PSMN013-30MLC.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;&lt;br&gt;
PSMN013-30MLC © NXP B.V. 2012. All rights reserved.</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HEXFET_N"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LFPAK33">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="MB"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="1 2 3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="PSMN013-30MLC"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="2115260"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="05W5709"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BTS5215L" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;Smart High-Side Power Switch Two Channels: 2 x 90mΩ&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: BTS5215L.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BTS5215L"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PG-DSO-12-9">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="EXP" pad="EXP"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="IN1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="IN2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="O1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="O2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="ST1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="ST2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VBB" pad="6 12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FDS6890A" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;Dual N-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: FDS6890A.pdf</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="MFNS"/>
<gate name="B" symbol="MFNS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="M08A">
<connects>
<connect gate="A" pin="D" pad="7 8"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="B" pin="D" pad="5 6"/>
<connect gate="B" pin="G" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="S" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SI3481DV" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;P-Channel 30-V (D-S) MOSFET&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source:  http://www.vishay.com/docs/72105/72105.pdf&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MFPD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSOP-6.PAC">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="1 2 5 6" route="any"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
