<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Small Signal Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Packages from :&lt;br&gt;
www.infineon.com; &lt;br&gt;
www.semiconductors.com;&lt;br&gt;
www.irf.com&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO92C">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="TO72B">
<description>&lt;b&gt;TO-72&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="TO18A">
<description>&lt;b&gt;TO-18&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="TO5A">
<description>&lt;b&gt;TO-5&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm</description>
</package>
<package name="TO202AH">
<description>&lt;b&gt;TO-202&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="TO202AV">
<description>&lt;b&gt;TO-202&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="SOT54AA">
<description>&lt;b&gt;SOT-54&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm</description>
</package>
<package name="TO72I">
<description>&lt;b&gt;TO-72&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="SOT37">
<description>&lt;b&gt;SOT-37&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Motorola CASE 317A-01 ISSUE B&lt;br&gt;
http://www.ee.siue.edu/~alozows/library/datasheets/BFR96.pdf</description>
</package>
<package name="BC337">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="BC877">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="TO92C1">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="SOT54B">
<description>&lt;b&gt;SOT-54&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="SOT54D">
<description>&lt;b&gt;SOT-54&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="SOT54C">
<description>&lt;b&gt;SOT-54&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="TO72A">
<description>&lt;b&gt;TO-72&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="TO18C">
<description>&lt;b&gt;TO-18&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="TO18I">
<description>&lt;b&gt;TO-18&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54</description>
</package>
<package name="TO18E">
<description>&lt;b&gt;TO-18&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="TO18F">
<description>&lt;b&gt;TO-18&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="TO18G">
<description>&lt;b&gt;TO-18&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="TO18M">
<description>&lt;b&gt;TO-18&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54</description>
</package>
<package name="TO202CH">
<description>&lt;b&gt;TO-202&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="TO202GH">
<description>&lt;b&gt;TO-202&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="TO202CV">
<description>&lt;b&gt;TO-202&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="TO202GV">
<description>&lt;b&gt;TO-202&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="TO5D">
<description>&lt;b&gt;TO-5&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm</description>
</package>
<package name="TO5E">
<description>&lt;b&gt;TO-5&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm</description>
</package>
<package name="TO5F">
<description>&lt;b&gt;TO-5&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm</description>
</package>
<package name="TO5I">
<description>&lt;b&gt;TO-5&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm</description>
</package>
<package name="TO5M">
<description>&lt;b&gt;TO-5&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm</description>
</package>
<package name="TO5H">
<description>&lt;b&gt;TO-5&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm</description>
</package>
<package name="TO72O">
<description>&lt;b&gt;TO-72&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="TO72N">
<description>&lt;b&gt;TO-72&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="TO72P">
<description>&lt;b&gt;TO-72&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="TO72Q">
<description>&lt;b&gt;TO-72&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="TO92D">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="TO92A">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="TO92B">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="TO92E">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 3.54 mm</description>
</package>
<package name="TO92F">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="TO92G">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="TO72G">
<description>&lt;b&gt;TO-72&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="TO72E">
<description>&lt;b&gt;TO-72&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="TO72H">
<description>&lt;b&gt;TO-72&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="TO92H">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="C369-1">
<description>&lt;b&gt;TO-220&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.3 mm</description>
</package>
<package name="C369-2">
<description>&lt;b&gt;TO-220&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.3 mm</description>
</package>
<package name="SOT54A">
<description>&lt;b&gt;SOT-54&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="SOT54BB">
<description>&lt;b&gt;SOT-54&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 4 mm</description>
</package>
<package name="SOT54CA">
<description>&lt;b&gt;SOT-54&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm</description>
</package>
<package name="SOT54DA">
<description>&lt;b&gt;SOT-54&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 4 mm</description>
</package>
<package name="C370-01">
<description>&lt;b&gt;DIL&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT54AB">
<description>&lt;b&gt;SOT-54&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 4 mm</description>
</package>
<package name="SOT54BA">
<description>&lt;b&gt;SOT-54&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm</description>
</package>
<package name="SOT54CB">
<description>&lt;b&gt;SOT-54&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 4 mm</description>
</package>
<package name="SOT54DB">
<description>&lt;b&gt;SOT-54&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 4 mm</description>
</package>
<package name="TO92I">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="SOT54E">
<description>&lt;b&gt;SOT-54&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="TO92K">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="TO92-LINE">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm</description>
</package>
<package name="TO92L">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm</description>
</package>
<package name="SOT143B">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT323R">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt; Reflow soldering&lt;p&gt;
Philips SC01_Mounting_1996.pdf</description>
</package>
<package name="SOT323W_PHILIPS">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt; Wave soldering&lt;p&gt;
Philips SC01_Mounting_1996.pdf</description>
</package>
<package name="SOT343N">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor; 4 leads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Philips Semiconductors, SOT343N.pdf</description>
</package>
<package name="SOT343R">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor; reverse pinning; 4 leads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Philips Semiconductors, SOT343R.pdf</description>
</package>
<package name="SOT363_PHILIPS">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor; 6 leads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Philips Semiconductors, SOT363.pdf</description>
</package>
<package name="SOT457R_PHILIPS">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor; 6 leads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
SOT457 (SC-74) FOOTPRINT (REFLOW SOLDERING)&lt;p&gt;
Philips Semiconductors,  sot457-(sc-74)-reflow-wave.pdf</description>
</package>
<package name="SOT457W_PHILIPS">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor; 6 leads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
SOT457 (SC-74) FOOTPRINT (WAFE SOLDERING)&lt;p&gt;
Philips Semiconductors,  sot457-(sc-74)-reflow-wave.pdf</description>
</package>
<package name="TSFP-3_INFINEON">
<description>&lt;b&gt;Transistor Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
INFINEON, www.infineon.com/cmc_upload/0/000/010/257/eh_db_5b.pdf</description>
</package>
<package name="TSFP-4_INFINEON">
<description>&lt;b&gt;Transistor Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
INFINEON, www.infineon.com/cmc_upload/0/000/010/257/eh_db_5b.pdf</description>
</package>
<package name="SC74_INFINEON">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor; 6 leads&lt;/b&gt; Reflow soldering&lt;p&gt;
INFINEON, www.infineon.com/cmc_upload/0/000/010/257/eh_db_5b.pdf</description>
</package>
<package name="SC75_INFINEON">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt; Reflow soldering&lt;p&gt;
INFINEON, www.infineon.com/cmc_upload/0/000/010/257/eh_db_5b.pdf</description>
</package>
<package name="SOT323W_INIFINEON">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt; Wave soldering&lt;p&gt;
INFINEON, www.infineon.com/cmc_upload/0/000/010/257/eh_db_5b.pdf</description>
</package>
<package name="SOT343_INFINEON">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor; 4 leads&lt;/b&gt; Reflow soldering&lt;p&gt;
INFINEON, www.infineon.com/cmc_upload/0/000/010/257/eh_db_5b.pdf</description>
</package>
<package name="SOT363_INFINEON">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor; 6 leads&lt;/b&gt; Reflow soldering&lt;p&gt;
INFINEON, www.infineon.com/cmc_upload/0/000/010/257/eh_db_5b.pdf</description>
</package>
<package name="SOT23R_INFINEON">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor; 3 leads&lt;/b&gt; Reflow soldering&lt;p&gt;
INFINEON, www.infineon.com/cmc_upload/0/000/010/257/eh_db_5b.pdf</description>
</package>
<package name="SOT23W_INFINEON">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor; 3 leads&lt;/b&gt; Wave soldering&lt;p&gt;
INFINEON, www.infineon.com/cmc_upload/0/000/010/257/eh_db_5b.pdf</description>
</package>
<package name="SOT143R_INFINEON">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor; 4 leads&lt;/b&gt; Reflow soldering&lt;p&gt;
INFINEON, www.infineon.com/cmc_upload/0/000/010/257/eh_db_5b.pdf</description>
</package>
<package name="SOT143W_INFINEON">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor; 4 leads&lt;/b&gt; Wave soldering&lt;p&gt;
INFINEON, www.infineon.com/cmc_upload/0/000/010/257/eh_db_5b.pdf</description>
</package>
<package name="SOT223R_INFINEON">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor; 4 leads&lt;/b&gt; Wave soldering&lt;p&gt;
INFINEON, www.infineon.com/cmc_upload/0/000/010/257/eh_db_5b.pdf</description>
</package>
<package name="SOT223W_INFINEON">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt; Wafe soldering&lt;p&gt;
INFINEON, www.infineon.com/cmc_upload/0/000/010/257/eh_db_5b.pdf</description>
</package>
<package name="SOT323W_INFINEON">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt; Wave soldering&lt;p&gt;
INFINEON, www.infineon.com/cmc_upload/0/000/010/257/eh_db_5b.pdf</description>
</package>
<package name="SOT323R_INFINEON">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt; Reflow soldering&lt;p&gt;
INFINEON, www.infineon.com/cmc_upload/0/000/010/257/eh_db_5b.pdf</description>
</package>
<package name="SCT595_INFINEON">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor; 5 leads&lt;/b&gt; Reflow soldering&lt;p&gt;
INFINEON, www.infineon.com/cmc_upload/0/000/010/257/eh_db_5b.pdf</description>
</package>
<package name="SCT598_INFINEON">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor; 8 leads&lt;/b&gt; Reflow soldering&lt;p&gt;
INFINEON, www.infineon.com/cmc_upload/0/000/010/257/eh_db_5b.pdf</description>
</package>
<package name="MW-4W_INFINEON">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor; 4 leads&lt;/b&gt; Wave soldering&lt;p&gt;
INFINEON, www.infineon.com/cmc_upload/0/000/010/257/eh_db_5b.pdf</description>
</package>
<package name="MW-7_INFINEON">
<description>&lt;b&gt;MW; 7 leads&lt;/b&gt; Reflow soldering&lt;p&gt;
INFINEON, www.infineon.com/cmc_upload/0/000/010/257/eh_db_5b.pdf</description>
</package>
<package name="MW-12_INFINEON">
<description>&lt;b&gt;MW; 12 leads&lt;/b&gt; Reflow soldering&lt;p&gt;
INFINEON, www.infineon.com/cmc_upload/0/000/010/257/eh_db_5b.pdf</description>
</package>
<package name="MW-16_INFINEON">
<description>&lt;b&gt;MW; 16 leads&lt;/b&gt; Reflow soldering&lt;p&gt;
INFINEON, www.infineon.com/cmc_upload/0/000/010/257/eh_db_5b.pdf</description>
</package>
<package name="MW-6R_INFINEON">
<description>&lt;b&gt;MW; 6 leads&lt;/b&gt; Reflow soldering&lt;p&gt;
INFINEON, www.infineon.com</description>
</package>
<package name="MW-4R_INFINEON">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor; 4 leads&lt;/b&gt; Reflow soldering&lt;p&gt;
&lt;b&gt;FEHLER im Datenblatt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
INFINEON, www.infineon.com/cmc_upload/0/000/010/257/eh_db_5b.pdf</description>
</package>
<package name="MW-6W_INFINEON">
<description>&lt;b&gt;MW; 6 leads&lt;/b&gt; Wafe soldering&lt;p&gt;
INFINEON, www.infineon.com</description>
</package>
<package name="TO39">
<description>&lt;b&gt;TO-39&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="VMT3">
<description>&lt;b&gt;ROHM : VMT3&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
2SC4726.pdf</description>
</package>
<package name="EMT3">
<description>&lt;b&gt;ROHM : EMT3 ; EIAJ : SC-75A&lt;p&gt;
2SC4726.pdf</description>
</package>
<package name="SC70">
<description>&lt;b&gt;SC70-3 Reflow soldering&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Philips SC01_Mounting_1996.pdf&lt;p&gt;
ROHM : UMT3 ; EIAJ : SC-70</description>
</package>
<package name="SC59">
<description>&lt;b&gt;ROHM : SMT3 ; EIAJ : SC-59&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO18">
<description>&lt;b&gt;TO 18&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO72">
<description>&lt;b&gt;TO 72&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO 92&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT-23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO18-">
<description>&lt;b&gt;TO-18&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO92/">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm&lt;p&gt;
rotated 45 deg.</description>
</package>
<package name="SOT89R_INFINEON">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor; 3 leads&lt;/b&gt; Reflow soldering&lt;p&gt;
INFINEON, www.infineon.com/cmc_upload/0/000/010/257/eh_db_5b.pdf</description>
</package>
<package name="TO92R">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="NPN">
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="PNP">
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="JFETN">
<pin name="G" direction="pas"/>
<pin name="D" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="JFETP">
<pin name="G" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
<pin name="D" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="I2GFN">
<pin name="G2" direction="pas"/>
<pin name="G1" direction="pas"/>
<pin name="D" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="IGFNAD">
<pin name="D" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
<pin name="G" direction="pas"/>
<pin name="B" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="IGFNA">
<pin name="G" direction="pas"/>
<pin name="D" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="N-DAR">
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="P-DAR">
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="UJTN">
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="B1" direction="pas"/>
<pin name="B2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="UJTP">
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="B1" direction="pas"/>
<pin name="B2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="IGFPA">
<pin name="G" direction="pas"/>
<pin name="D" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="FOTON">
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="FOTOP">
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="P-MOS">
<pin name="G" direction="pas"/>
<pin name="D" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="N-MOS">
<pin name="G" direction="pas"/>
<pin name="D" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="BC237" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;NPN TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="NPN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT54A">
<connects>
<connect gate="1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BFR90" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;NPN TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="NPN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT37">
<connects>
<connect gate="1" pin="B" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="E" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2N3819" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;N-CHANNEL FET&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="JFETN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO92F">
<connects>
<connect gate="1" pin="D" pad="D"/>
<connect gate="1" pin="G" pad="G"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2N3820" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;P-CHANNEL FET&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="JFETP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO92F">
<connects>
<connect gate="1" pin="D" pad="D"/>
<connect gate="1" pin="G" pad="G"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="40673" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;DUAL GATE FET&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="I2GFN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO72H">
<connects>
<connect gate="1" pin="D" pad="D"/>
<connect gate="1" pin="G1" pad="G1"/>
<connect gate="1" pin="G2" pad="G2"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2N3906" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;PNP TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="PNP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO92D">
<connects>
<connect gate="1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2N4391" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;N-CHANNEL FET&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="JFETN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO18E">
<connects>
<connect gate="1" pin="D" pad="D"/>
<connect gate="1" pin="G" pad="G"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2N3904" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;NPN TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="NPN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO92D">
<connects>
<connect gate="1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BC307" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;PNP TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="PNP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT54A">
<connects>
<connect gate="1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2N5770" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;NPN TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="NPN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO92D">
<connects>
<connect gate="1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BC107" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;NPN TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="NPN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO18A">
<connects>
<connect gate="1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="3N211" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;DUAL GATE FET&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="I2GFN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO72H">
<connects>
<connect gate="1" pin="D" pad="D"/>
<connect gate="1" pin="G1" pad="G1"/>
<connect gate="1" pin="G2" pad="G2"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SD211" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;N-CHANNEL MOS FET&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="IGFNAD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO72G">
<connects>
<connect gate="1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="1" pin="D" pad="D"/>
<connect gate="1" pin="G" pad="G"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SD215" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;N-CHANNEL MOS FET&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="IGFNAD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO72G">
<connects>
<connect gate="1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="1" pin="D" pad="D"/>
<connect gate="1" pin="G" pad="G"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BFY90" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;NPN TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="NPN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO72B">
<connects>
<connect gate="1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2N5109" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;NPN TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="NPN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO5A">
<connects>
<connect gate="1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2N2222" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;NPN TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="NPN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO18A">
<connects>
<connect gate="1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="J310" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;N-Channel RF Amplifier&lt;/b&gt; J309, J310&lt;p&gt;
Source: http://www.fairchildsemi.com/pf/J3/J310.html</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="JFETN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO92R">
<connects>
<connect gate="1" pin="D" pad="D"/>
<connect gate="1" pin="G" pad="G"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2N2905" prefix="Q">
<description>PNP bipolar</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="PNP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO39">
<connects>
<connect gate="1" pin="B" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="E" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2N5160" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;PNP TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="PNP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO5A">
<connects>
<connect gate="1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2N5771" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;PNP TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="PNP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO92D">
<connects>
<connect gate="1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BC261" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;PNP TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="PNP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO18A">
<connects>
<connect gate="1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2N5638" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;N-CHANNEL FET&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="JFETN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO92G">
<connects>
<connect gate="1" pin="D" pad="D"/>
<connect gate="1" pin="G" pad="G"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BFT66" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;NPN TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="NPN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO72A">
<connects>
<connect gate="1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="J105" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;N-CHANNEL FET&lt;/b&gt; J105, J106, J107&lt;p&gt;
Source: http://www.fairchildsemi.com/pf/J1/J105.html</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="JFETN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO92R">
<connects>
<connect gate="1" pin="D" pad="D"/>
<connect gate="1" pin="G" pad="G"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2N5031" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;NPN TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="NPN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO72B">
<connects>
<connect gate="1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BF245" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;N-CHANNEL FET&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/BF245A-D.PDF</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="JFETN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT54C">
<connects>
<connect gate="1" pin="D" pad="D"/>
<connect gate="1" pin="G" pad="G"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2N4870" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;UNIJUNCTION TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="UJTN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO92E">
<connects>
<connect gate="1" pin="B1" pad="B1"/>
<connect gate="1" pin="B2" pad="B2"/>
<connect gate="1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2N2647" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;UNIJUNCTION TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="UJTN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO72I">
<connects>
<connect gate="1" pin="B1" pad="B1"/>
<connect gate="1" pin="B2" pad="B2"/>
<connect gate="1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2N2646" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;UNIJUNCTION TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="UJTN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO72I">
<connects>
<connect gate="1" pin="B1" pad="B1"/>
<connect gate="1" pin="B2" pad="B2"/>
<connect gate="1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2N3704" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;NPN TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="NPN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO92C">
<connects>
<connect gate="1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2N3053" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;NPN TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="NPN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO39">
<connects>
<connect gate="1" pin="B" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="E" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2N2219A" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;NPN TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="NPN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO5A">
<connects>
<connect gate="1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BC557" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;PNP TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="PNP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT54A">
<connects>
<connect gate="1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BC547" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;NPN TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="NPN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT54A">
<connects>
<connect gate="1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BC516" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;PNP DARLINGTON TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="P-DAR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT54A">
<connects>
<connect gate="1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BC517" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;NPN DARLINGTON TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="N-DAR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT54A">
<connects>
<connect gate="1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2N5210" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;NPN TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="NPN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO92D">
<connects>
<connect gate="1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2N5087" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;PNP TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="PNP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO92D">
<connects>
<connect gate="1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BFR84" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;DUAL GATE FET&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="I2GFN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO72H">
<connects>
<connect gate="1" pin="D" pad="D"/>
<connect gate="1" pin="G1" pad="G1"/>
<connect gate="1" pin="G2" pad="G2"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2N4416" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;N-CHANNEL FET&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="JFETN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO72E">
<connects>
<connect gate="1" pin="D" pad="D"/>
<connect gate="1" pin="G" pad="G"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BC337" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;NPN TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="NPN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT54A">
<connects>
<connect gate="1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BC327" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;PNP TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="PNP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT54A">
<connects>
<connect gate="1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BC639" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;NPN TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="NPN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT54D">
<connects>
<connect gate="1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BC640" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;PNP TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PNP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT54D">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BF420" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;NPN TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="NPN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT54D">
<connects>
<connect gate="1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BF421" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;PNP TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="PNP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT54D">
<connects>
<connect gate="1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2N2894" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;PNP TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="PNP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO18A">
<connects>
<connect gate="1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IRFD9120" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;P-CHANNEL MOS FET&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="IGFPA"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="C370-01">
<connects>
<connect gate="A" pin="D" pad="D D1"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="G"/>
<connect gate="A" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BS170" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;N-CHANNEL MOS FET&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="IGFNA"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT54E">
<connects>
<connect gate="1" pin="D" pad="D"/>
<connect gate="1" pin="G" pad="G"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BS250" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;P-CHANNEL MOS FET&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="IGFPA"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT54E">
<connects>
<connect gate="1" pin="D" pad="D"/>
<connect gate="1" pin="G" pad="G"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BSS84" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;P-CHANNEL MOS FET&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="P-MOS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BSS123" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;N-CHANNEL MOS FET&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="N-MOS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BFG505" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;NPN TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="NPN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT143B">
<connects>
<connect gate="1" pin="B" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="E" pad="3 4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BFG505X" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;NPN TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="NPN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT143B">
<connects>
<connect gate="1" pin="B" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="E" pad="2 4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2SC5662" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;High-Frequency Amplifier Transistor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
11V, 50mA, 3.2GHz (Rohm)</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="NPN"/>
</gates>
<devices>
<device name="T2L" package="VMT3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2SC4726" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;High-Frequency Amplifier Transistor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
11V, 50mA, 3.2GHz (Rohm)</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="NPN"/>
</gates>
<devices>
<device name="TL" package="EMT3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2SC4083" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;High-Frequency Amplifier Transistor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
11V, 50mA, 3.2GHz (Rohm)</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PNP"/>
</gates>
<devices>
<device name="T106" package="SC70">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2SC3838" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;High-Frequency Amplifier Transistor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
11V, 50mA, 3.2GHz (Rohm)</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="NPN"/>
</gates>
<devices>
<device name="T146" package="SC59">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MMBFJ3*" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;N-Channel RF Amplifier&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.fairchildsemi.com/pf/J3/J310.html</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="JFETN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BFR96" prefix="Q">
<description>&lt;p&gt;NPN Silicon High-Frequency Transistor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.ee.siue.edu/~alozows/library/datasheets/BFR96.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="NPN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT37">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BC847BS" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;NPN general purpose double transistor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.farnell.com/datasheets/2466.pdf</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="NPN"/>
<gate name="B" symbol="NPN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT363_PHILIPS">
<connects>
<connect gate="A" pin="B" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="1"/>
<connect gate="B" pin="B" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="E" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
