<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>TRIPATH Audio Amplifier</description>
<packages>
<package name="SSIP-32">
<description>&lt;b&gt; 32-pin SSIP&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.tripath.com/audio.htm</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="TA2022">
<pin name="OAOUT1" direction="out"/>
<pin name="INV1" direction="in"/>
<pin name="BIASCAP" direction="pas"/>
<pin name="MUTE" direction="in"/>
<pin name="OAOUT2" direction="out"/>
<pin name="INV2" direction="in"/>
<pin name="REF" direction="pas"/>
<pin name="V5@1" direction="pwr"/>
<pin name="AGND@1" direction="pwr"/>
<pin name="V5@2" direction="pwr"/>
<pin name="AGND@2" direction="pwr"/>
<pin name="VNNSENSE" direction="in"/>
<pin name="VPPSENSE" direction="in"/>
<pin name="VPP2" direction="pwr"/>
<pin name="VNN2" direction="pwr"/>
<pin name="VPP1" direction="pwr"/>
<pin name="VNN1" direction="pwr"/>
<pin name="VN10FBK" direction="out"/>
<pin name="VN10SW" direction="out"/>
<pin name="VN10GND" direction="pwr"/>
<pin name="VN10" direction="in"/>
<pin name="FBKGND2" direction="out"/>
<pin name="FBKOUT2" direction="out"/>
<pin name="OUT2" direction="out"/>
<pin name="VBOOT2" direction="in"/>
<pin name="HMUTE" direction="out"/>
<pin name="FBKGND1"/>
<pin name="FBKOUT1" direction="out"/>
<pin name="OUT1" direction="out"/>
<pin name="VBOOT1" direction="in"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="TA2022" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;STEREO 90W (4.) CLASS-TM DIGITAL AUDIO AMPLIFIER DRIVER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
USING DIGITAL POWER PROCESSING  (DPP TM) TECHNOLOGY&lt;br&gt;
Source: http://www.tripath.com/audio.htm .. TA2022.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TA2022"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SSIP-32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AGND@1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND@2" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="BIASCAP" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="FBKGND1" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="FBKGND2" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="FBKOUT1" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="FBKOUT2" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="HMUTE" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="INV1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="INV2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="MUTE" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="OAOUT1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="OAOUT2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="REF" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="V5@1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="V5@2" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VBOOT1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VBOOT2" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VN10" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VN10FBK" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VN10GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VN10SW" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VNN1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VNN2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VNNSENSE" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="VPP1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VPP2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VPPSENSE" pad="19"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
