<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Produkte für GPS und drahtlose Kommunikation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
GPS Chips GPS Lösungen Wireless Module Wireless Lösungen Antennen&lt;br&gt;
http://www.u-blox.com&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="LEON-G100/G200">
<description>&lt;b&gt;LEON-G100/G200 Quad Band GSM/GPRS Voice and Data Modules&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.u-blox.com</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="LEON-G100/G200">
<pin name="ANT"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
<pin name="GND@4" direction="pwr"/>
<pin name="GND@5" direction="pwr"/>
<pin name="GND@6" direction="pwr"/>
<pin name="GND@7" direction="pwr"/>
<pin name="GND@8" direction="pwr"/>
<pin name="GND@9" direction="pwr"/>
<pin name="GND@10" direction="pwr"/>
<pin name="GND@11" direction="pwr"/>
<pin name="GND@12" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="V_CHARGE" direction="in"/>
<pin name="V_BCKP" direction="in"/>
<pin name="CHARGE_SENSE/ADC1" direction="in"/>
<pin name="DSR" direction="in"/>
<pin name="RI" direction="in"/>
<pin name="DCD" direction="in"/>
<pin name="DTR" direction="in"/>
<pin name="RTS" direction="out"/>
<pin name="CTS" direction="in"/>
<pin name="TXD" direction="out"/>
<pin name="RXD" direction="in"/>
<pin name="GPIO1" direction="in"/>
<pin name="GPIO2" direction="in"/>
<pin name="!RESET" direction="in"/>
<pin name="RESERVED@1" direction="pas"/>
<pin name="RESERVED@2" direction="pas"/>
<pin name="I2S_WA" direction="out"/>
<pin name="I2S_TXD" direction="out"/>
<pin name="I2S_CLK" direction="out"/>
<pin name="I2S_RXD" direction="out"/>
<pin name="SCL" direction="in"/>
<pin name="SDA" direction="in"/>
<pin name="SIM_CLK" direction="in"/>
<pin name="SIM_IO" direction="in"/>
<pin name="SIM_RST" direction="in"/>
<pin name="VSIM" direction="in"/>
<pin name="HS_P" direction="out"/>
<pin name="SPK_P" direction="out"/>
<pin name="SPK_N" direction="out"/>
<pin name="RESERVED@3" direction="pas"/>
<pin name="HS_DET" direction="in"/>
<pin name="PWR_ON" direction="in"/>
<pin name="MIC_BIAS2" direction="in"/>
<pin name="MIC_GND2" direction="pas"/>
<pin name="MIC_GND1" direction="pas"/>
<pin name="MIC_BIAS1" direction="in"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="LEON-G100/G200" prefix="G">
<description>&lt;b&gt;LEON-G100/G200 Quad Band GSM/GPRS Voice and Data Modules&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.u-blox.com</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LEON-G100/G200"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LEON-G100/G200">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="ANT" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="CHARGE_SENSE/ADC1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="CTS" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="DCD" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="DSR" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="DTR" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@10" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@11" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@12" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@5" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@6" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@7" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@8" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@9" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO2" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="HS_DET" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="HS_P" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="I2S_CLK" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="I2S_RXD" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="I2S_TXD" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="I2S_WA" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC_BIAS1" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC_BIAS2" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC_GND1" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC_GND2" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="PWR_ON" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="RESERVED@1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="RESERVED@2" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="RESERVED@3" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="RI" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="RTS" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="SIM_CLK" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="SIM_IO" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="SIM_RST" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="SPK_N" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="SPK_P" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="VSIM" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="V_BCKP" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="V_CHARGE" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
