<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Driver Arrays&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
ULN and UDN Series&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SO16">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SO20W">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt; wide</description>
</package>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL18">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SO18W">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt; wide</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="2801A">
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="I7" direction="in"/>
<pin name="I8" direction="in"/>
<pin name="O8" direction="oc"/>
<pin name="O1" direction="oc"/>
<pin name="O2" direction="oc"/>
<pin name="O3" direction="oc"/>
<pin name="O4" direction="oc"/>
<pin name="O5" direction="oc"/>
<pin name="O6" direction="oc"/>
<pin name="O7" direction="oc"/>
<pin name="CD+" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="PWR">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="2001A">
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="I7" direction="in"/>
<pin name="O1" direction="oc"/>
<pin name="O2" direction="oc"/>
<pin name="O3" direction="oc"/>
<pin name="O4" direction="oc"/>
<pin name="O5" direction="oc"/>
<pin name="O6" direction="oc"/>
<pin name="O7" direction="oc"/>
<pin name="CD+" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="2064B">
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="O1" direction="oc"/>
<pin name="O2" direction="oc"/>
<pin name="O3" direction="oc"/>
<pin name="O4" direction="oc"/>
<pin name="K2" direction="pas"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="K1" direction="pas"/>
<pin name="GND@4" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="2068B">
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="O1" direction="oc"/>
<pin name="O2" direction="oc"/>
<pin name="O3" direction="oc"/>
<pin name="O4" direction="oc"/>
<pin name="K2" direction="pas"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="K1" direction="pas"/>
<pin name="GND@4" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
<pin name="VS" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="2074B">
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="C1" direction="oc"/>
<pin name="E2" direction="oc"/>
<pin name="E3" direction="oc"/>
<pin name="E4" direction="oc"/>
<pin name="SUB2" direction="pas"/>
<pin name="SUB4" direction="pas"/>
<pin name="SUB1" direction="pas"/>
<pin name="SUB3" direction="pas"/>
<pin name="E1" direction="oc"/>
<pin name="C2" direction="oc"/>
<pin name="C3" direction="oc"/>
<pin name="C4" direction="oc"/>
</symbol>
<symbol name="UDN6118A">
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="I7" direction="in"/>
<pin name="I8" direction="in"/>
<pin name="O8" direction="oc"/>
<pin name="O1" direction="oc"/>
<pin name="O2" direction="oc"/>
<pin name="O3" direction="oc"/>
<pin name="O4" direction="oc"/>
<pin name="O5" direction="oc"/>
<pin name="O6" direction="oc"/>
<pin name="O7" direction="oc"/>
<pin name="VBB" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="UDN6116A">
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="O1" direction="oc"/>
<pin name="O2" direction="oc"/>
<pin name="O3" direction="oc"/>
<pin name="O4" direction="oc"/>
<pin name="O5" direction="oc"/>
<pin name="O6" direction="oc"/>
<pin name="VBB" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="UDN2981A">
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="I7" direction="in"/>
<pin name="I8" direction="in"/>
<pin name="O8" direction="oc"/>
<pin name="O1" direction="oc"/>
<pin name="O2" direction="oc"/>
<pin name="O3" direction="oc"/>
<pin name="O4" direction="oc"/>
<pin name="O5" direction="oc"/>
<pin name="O6" direction="oc"/>
<pin name="O7" direction="oc"/>
<pin name="VS" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="ULN2801A" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;DRIVER ARRAY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="2801A"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="A" pin="CD+" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="I5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="I6" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I7" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="I8" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="O5" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="O6" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="O7" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="O8" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ULN2001A" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;DRIVER ARRAY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="2001A"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CD+" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="I5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="I6" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I7" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="O5" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="O6" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="O7" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CD+" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="I5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="I6" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I7" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="O5" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="O6" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="O7" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ULN2002A" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;DRIVER ARRAY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="2001A"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CD+" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="I5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="I6" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I7" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="O5" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="O6" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="O7" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CD+" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="I5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="I6" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I7" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="O5" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="O6" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="O7" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ULN2003A" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;DRIVER ARRAY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="2001A"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CD+" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="I5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="I6" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I7" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="O5" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="O6" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="O7" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CD+" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="I5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="I6" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I7" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="O5" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="O6" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="O7" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ULN2004A" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;DRIVER ARRAY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="2001A"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CD+" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="I5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="I6" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I7" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="O5" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="O6" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="O7" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CD+" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="I5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="I6" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I7" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="O5" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="O6" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="O7" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ULN2064B" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;DRIVER ARRAY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="2064B"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="GND@1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="GND@2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="GND@3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="GND@4" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="K1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="K2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="GND@1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="GND@2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="GND@3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="GND@4" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="K1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="K2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ULN2065B" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;DRIVER ARRAY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="2064B"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="GND@1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="GND@2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="GND@3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="GND@4" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="K1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="K2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="GND@1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="GND@2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="GND@3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="GND@4" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="K1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="K2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ULN2066B" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;DRIVER ARRAY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="2064B"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="GND@1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="GND@2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="GND@3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="GND@4" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="K1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="K2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="GND@1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="GND@2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="GND@3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="GND@4" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="K1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="K2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ULN2067B" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;DRIVER ARRAY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="2064B"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="GND@1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="GND@2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="GND@3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="GND@4" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="K1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="K2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="GND@1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="GND@2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="GND@3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="GND@4" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="K1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="K2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ULN2068B" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;DRIVER ARRAY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="2068B"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="GND@1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="GND@2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="GND@3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="GND@4" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="K1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="K2" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="VS" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="GND@1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="GND@2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="GND@3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="GND@4" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="K1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="K2" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="VS" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ULN2069B" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;DRIVER ARRAY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="2068B"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="GND@1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="GND@2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="GND@3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="GND@4" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="K1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="K2" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="VS" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="GND@1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="GND@2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="GND@3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="GND@4" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="K1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="K2" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="VS" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ULN2070B" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;DRIVER ARRAY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="2068B"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="GND@1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="GND@2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="GND@3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="GND@4" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="K1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="K2" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="VS" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="GND@1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="GND@2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="GND@3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="GND@4" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="K1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="K2" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="VS" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ULN2071B" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;DRIVER ARRAY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="2068B"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="GND@1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="GND@2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="GND@3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="GND@4" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="K1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="K2" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="VS" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="GND@1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="GND@2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="GND@3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="GND@4" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="K1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="K2" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="VS" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ULN2074B" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;DRIVER ARRAY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="2074B"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="C1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="C2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="C3" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="C4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="E1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="E2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="E3" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="E4" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="SUB1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="SUB2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="SUB3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="SUB4" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="C1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="C2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="C3" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="C4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="E1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="E2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="E3" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="E4" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="SUB1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="SUB2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="SUB3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="SUB4" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ULN2075B" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;DRIVER ARRAY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="2074B"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="C1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="C2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="C3" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="C4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="E1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="E2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="E3" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="E4" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="SUB1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="SUB2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="SUB3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="SUB4" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="C1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="C2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="C3" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="C4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="E1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="E2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="E3" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="E4" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="SUB1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="SUB2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="SUB3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="SUB4" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ULN2076B" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;DRIVER ARRAY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="2074B"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="C1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="C2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="C3" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="C4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="E1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="E2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="E3" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="E4" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="SUB1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="SUB2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="SUB3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="SUB4" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="C1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="C2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="C3" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="C4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="E1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="E2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="E3" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="E4" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="SUB1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="SUB2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="SUB3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="SUB4" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ULN2077B" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;DRIVER ARRAY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="2074B"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="C1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="C2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="C3" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="C4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="E1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="E2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="E3" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="E4" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="SUB1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="SUB2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="SUB3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="SUB4" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="C1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="C2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="C3" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="C4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="E1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="E2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="E3" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="E4" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="SUB1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="SUB2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="SUB3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="SUB4" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="UDN6118A" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;DRIVER ARRAY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="UDN6118A"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="1" pin="GND" pad="9"/>
<connect gate="1" pin="I1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="I2" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="I3" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="I4" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="I5" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="I6" pad="6"/>
<connect gate="1" pin="I7" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="I8" pad="8"/>
<connect gate="1" pin="O1" pad="18"/>
<connect gate="1" pin="O2" pad="17"/>
<connect gate="1" pin="O3" pad="16"/>
<connect gate="1" pin="O4" pad="15"/>
<connect gate="1" pin="O5" pad="14"/>
<connect gate="1" pin="O6" pad="13"/>
<connect gate="1" pin="O7" pad="12"/>
<connect gate="1" pin="O8" pad="11"/>
<connect gate="1" pin="VBB" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="UDN6116A" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;DRIVER ARRAY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="UDN6116A"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="1" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="1" pin="I1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="I2" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="I3" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="I4" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="I5" pad="6"/>
<connect gate="1" pin="I6" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="O1" pad="16"/>
<connect gate="1" pin="O2" pad="14"/>
<connect gate="1" pin="O3" pad="13"/>
<connect gate="1" pin="O4" pad="12"/>
<connect gate="1" pin="O5" pad="11"/>
<connect gate="1" pin="O6" pad="10"/>
<connect gate="1" pin="VBB" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="1" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="1" pin="I1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="I2" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="I3" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="I4" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="I5" pad="6"/>
<connect gate="1" pin="I6" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="O1" pad="16"/>
<connect gate="1" pin="O2" pad="14"/>
<connect gate="1" pin="O3" pad="13"/>
<connect gate="1" pin="O4" pad="12"/>
<connect gate="1" pin="O5" pad="11"/>
<connect gate="1" pin="O6" pad="10"/>
<connect gate="1" pin="VBB" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="UDN298*" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;DRIVER ARRAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: Allegro Microsystems Inc. / UDN2981-UDN2984.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="UDN2981A"/>
</gates>
<devices>
<device name="A" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="1" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="1" pin="I1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="I2" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="I3" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="I4" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="I5" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="I6" pad="6"/>
<connect gate="1" pin="I7" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="I8" pad="8"/>
<connect gate="1" pin="O1" pad="18"/>
<connect gate="1" pin="O2" pad="17"/>
<connect gate="1" pin="O3" pad="16"/>
<connect gate="1" pin="O4" pad="15"/>
<connect gate="1" pin="O5" pad="14"/>
<connect gate="1" pin="O6" pad="13"/>
<connect gate="1" pin="O7" pad="12"/>
<connect gate="1" pin="O8" pad="11"/>
<connect gate="1" pin="VS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1"/>
<technology name="2"/>
<technology name="3"/>
<technology name="4"/>
</technologies>
</device>
<device name="SLW" package="SO20W">
<connects>
<connect gate="1" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="1" pin="I1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="I2" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="I3" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="I4" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="I5" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="I6" pad="6"/>
<connect gate="1" pin="I7" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="I8" pad="8"/>
<connect gate="1" pin="O1" pad="20"/>
<connect gate="1" pin="O2" pad="19"/>
<connect gate="1" pin="O3" pad="18"/>
<connect gate="1" pin="O4" pad="17"/>
<connect gate="1" pin="O5" pad="16"/>
<connect gate="1" pin="O6" pad="15"/>
<connect gate="1" pin="O7" pad="14"/>
<connect gate="1" pin="O8" pad="13"/>
<connect gate="1" pin="VS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1"/>
<technology name="2"/>
<technology name="3"/>
<technology name="4"/>
</technologies>
</device>
<device name="LW" package="SO18W">
<connects>
<connect gate="1" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="1" pin="I1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="I2" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="I3" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="I4" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="I5" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="I6" pad="6"/>
<connect gate="1" pin="I7" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="I8" pad="8"/>
<connect gate="1" pin="O1" pad="18"/>
<connect gate="1" pin="O2" pad="17"/>
<connect gate="1" pin="O3" pad="16"/>
<connect gate="1" pin="O4" pad="15"/>
<connect gate="1" pin="O5" pad="14"/>
<connect gate="1" pin="O6" pad="13"/>
<connect gate="1" pin="O7" pad="12"/>
<connect gate="1" pin="O8" pad="11"/>
<connect gate="1" pin="VS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1"/>
<technology name="2"/>
<technology name="3"/>
<technology name="4"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ULN2802A" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;DRIVER ARRAY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="2801A"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CD+" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="I1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="I2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="I3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="I4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="I5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="I6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="I7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="I8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="O1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="O2" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="O3" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="O4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="O5" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="O6" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="O7" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="O8" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ULN2803A" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;DRIVER ARRAY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="2801A"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CD+" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="I1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="I2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="I3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="I4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="I5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="I6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="I7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="I8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="O1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="O2" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="O3" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="O4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="O5" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="O6" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="O7" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="O8" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ULN2804A" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;DRIVER ARRAY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="2801A"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CD+" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="I1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="I2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="I3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="I4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="I5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="I6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="I7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="I8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="O1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="O2" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="O3" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="O4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="O5" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="O6" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="O7" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="O8" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ULN2805A" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;DRIVER ARRAY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="2801A"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CD+" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="I1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="I2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="I3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="I4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="I5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="I6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="I7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="I8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="O1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="O2" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="O3" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="O4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="O5" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="O6" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="O7" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="O8" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
