<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Wafer Scale Integration PSD Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
http://www.wsipsd.com&lt;br&gt;
http://www.psdst.com&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="CLDCC44">
<description>&lt;b&gt;CERAMIC LEADED CHIP CARRIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
square</description>
</package>
<package name="CPGA44">
<description>&lt;b&gt;Pin Grid Array&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PQFP52">
<description>&lt;B&gt;Plasic Quad Flat Package&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="TQFP44">
<description>&lt;B&gt;Thin Plasic Quad Flat Package&lt;/B&gt; 13x13mm</description>
</package>
<package name="PLDCC44">
<description>&lt;b&gt;PLASTIC LEADED CHIP CARRIER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="CLDCC68">
<description>&lt;b&gt;CERAMIC LEADED CHIP CARRIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
square</description>
</package>
<package name="PLDCC68">
<description>&lt;b&gt;PLASTIC LEADED CHIP CARRIER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TQFP80">
<description>&lt;b&gt;Thin Quad Flat Pack&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="PSD301">
<pin name="AD0" direction="in"/>
<pin name="AD1" direction="in"/>
<pin name="AD2" direction="in"/>
<pin name="AD3" direction="in"/>
<pin name="AD4" direction="in"/>
<pin name="AD5" direction="in"/>
<pin name="AD6" direction="in"/>
<pin name="AD7" direction="in"/>
<pin name="AD8" direction="in"/>
<pin name="AD9" direction="in"/>
<pin name="AD10" direction="in"/>
<pin name="AD11" direction="in"/>
<pin name="AD12" direction="in"/>
<pin name="AD13" direction="in"/>
<pin name="AD14" direction="in"/>
<pin name="AD15" direction="in"/>
<pin name="PC0" direction="in"/>
<pin name="PC1" direction="in"/>
<pin name="PC2" direction="in"/>
<pin name="A19/!CSI" direction="in"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PB0" direction="out"/>
<pin name="PB1" direction="out"/>
<pin name="PB2" direction="out"/>
<pin name="PB3" direction="out"/>
<pin name="PB4" direction="out"/>
<pin name="PB5" direction="out"/>
<pin name="PB6" direction="out"/>
<pin name="PB7" direction="out"/>
<pin name="ALE" direction="out"/>
<pin name="!BHE!/!PSEN" direction="in"/>
<pin name="!WR!/VPP" direction="in"/>
<pin name="!RD!/E" direction="in"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="1VCC2GND">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="PSD301Q">
<pin name="AD0" direction="in"/>
<pin name="AD1" direction="in"/>
<pin name="AD2" direction="in"/>
<pin name="AD3" direction="in"/>
<pin name="AD4" direction="in"/>
<pin name="AD5" direction="in"/>
<pin name="AD6" direction="in"/>
<pin name="AD7" direction="in"/>
<pin name="AD8" direction="in"/>
<pin name="AD9" direction="in"/>
<pin name="AD10" direction="in"/>
<pin name="AD11" direction="in"/>
<pin name="AD12" direction="in"/>
<pin name="AD13" direction="in"/>
<pin name="AD14" direction="in"/>
<pin name="AD15" direction="in"/>
<pin name="PC0" direction="in"/>
<pin name="PC1" direction="in"/>
<pin name="PC2" direction="in"/>
<pin name="A19/!CSI" direction="in"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PB0" direction="out"/>
<pin name="PB1" direction="out"/>
<pin name="PB2" direction="out"/>
<pin name="PB3" direction="out"/>
<pin name="PB4" direction="out"/>
<pin name="PB5" direction="out"/>
<pin name="PB6" direction="out"/>
<pin name="PB7" direction="out"/>
<pin name="ALE" direction="out"/>
<pin name="!BHE!/!PSEN" direction="in"/>
<pin name="!WR!/VPP" direction="in"/>
<pin name="!RD!/E" direction="in"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="NC@3" direction="nc"/>
<pin name="NC@4" direction="nc"/>
<pin name="NC@5" direction="nc"/>
<pin name="NC@6" direction="nc"/>
<pin name="NC@7" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="PSD311">
<pin name="AD0" direction="in"/>
<pin name="AD1" direction="in"/>
<pin name="AD2" direction="in"/>
<pin name="AD3" direction="in"/>
<pin name="AD4" direction="in"/>
<pin name="AD5" direction="in"/>
<pin name="AD6" direction="in"/>
<pin name="AD7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="PC0" direction="in"/>
<pin name="PC1" direction="in"/>
<pin name="PC2" direction="in"/>
<pin name="A19/!CSI" direction="in"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PB0" direction="out"/>
<pin name="PB1" direction="out"/>
<pin name="PB2" direction="out"/>
<pin name="PB3" direction="out"/>
<pin name="PB4" direction="out"/>
<pin name="PB5" direction="out"/>
<pin name="PB6" direction="out"/>
<pin name="PB7" direction="out"/>
<pin name="ALE" direction="out"/>
<pin name="!PSEN" direction="in"/>
<pin name="!WR!/VPP" direction="in"/>
<pin name="!RD!/E" direction="in"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="PSD311Q">
<pin name="AD0" direction="in"/>
<pin name="AD1" direction="in"/>
<pin name="AD2" direction="in"/>
<pin name="AD3" direction="in"/>
<pin name="AD4" direction="in"/>
<pin name="AD5" direction="in"/>
<pin name="AD6" direction="in"/>
<pin name="AD7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="PC0" direction="in"/>
<pin name="PC1" direction="in"/>
<pin name="PC2" direction="in"/>
<pin name="A19/!CSI" direction="in"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PB0" direction="out"/>
<pin name="PB1" direction="out"/>
<pin name="PB2" direction="out"/>
<pin name="PB3" direction="out"/>
<pin name="PB4" direction="out"/>
<pin name="PB5" direction="out"/>
<pin name="PB6" direction="out"/>
<pin name="PB7" direction="out"/>
<pin name="ALE" direction="out"/>
<pin name="!PSEN" direction="in"/>
<pin name="!WR!/VPP" direction="in"/>
<pin name="!RD!/E" direction="in"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="NC@3" direction="nc"/>
<pin name="NC@4" direction="nc"/>
<pin name="NC@5" direction="nc"/>
<pin name="NC@6" direction="nc"/>
<pin name="NC@7" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="PSD302">
<pin name="AD0" direction="in"/>
<pin name="AD1" direction="in"/>
<pin name="AD2" direction="in"/>
<pin name="AD3" direction="in"/>
<pin name="AD4" direction="in"/>
<pin name="AD5" direction="in"/>
<pin name="AD6" direction="in"/>
<pin name="AD7" direction="in"/>
<pin name="AD8" direction="in"/>
<pin name="AD9" direction="in"/>
<pin name="AD10" direction="in"/>
<pin name="AD11" direction="in"/>
<pin name="AD12" direction="in"/>
<pin name="AD13" direction="in"/>
<pin name="AD14" direction="in"/>
<pin name="AD15" direction="in"/>
<pin name="PC0" direction="in"/>
<pin name="PC1" direction="in"/>
<pin name="PC2" direction="in"/>
<pin name="A19/!CSI" direction="in"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PB0" direction="out"/>
<pin name="PB1" direction="out"/>
<pin name="PB2" direction="out"/>
<pin name="PB3" direction="out"/>
<pin name="PB4" direction="out"/>
<pin name="PB5" direction="out"/>
<pin name="PB6" direction="out"/>
<pin name="PB7" direction="out"/>
<pin name="ALE" direction="out"/>
<pin name="!BHE!/!PSEN" direction="in"/>
<pin name="!WR!/VPP" direction="in"/>
<pin name="!RD!/E/!DS" direction="in"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="PSD302Q">
<pin name="AD0" direction="in"/>
<pin name="AD1" direction="in"/>
<pin name="AD2" direction="in"/>
<pin name="AD3" direction="in"/>
<pin name="AD4" direction="in"/>
<pin name="AD5" direction="in"/>
<pin name="AD6" direction="in"/>
<pin name="AD7" direction="in"/>
<pin name="AD8" direction="in"/>
<pin name="AD9" direction="in"/>
<pin name="AD10" direction="in"/>
<pin name="AD11" direction="in"/>
<pin name="AD12" direction="in"/>
<pin name="AD13" direction="in"/>
<pin name="AD14" direction="in"/>
<pin name="AD15" direction="in"/>
<pin name="PC0" direction="in"/>
<pin name="PC1" direction="in"/>
<pin name="PC2" direction="in"/>
<pin name="A19/!CSI" direction="in"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PB0" direction="out"/>
<pin name="PB1" direction="out"/>
<pin name="PB2" direction="out"/>
<pin name="PB3" direction="out"/>
<pin name="PB4" direction="out"/>
<pin name="PB5" direction="out"/>
<pin name="PB6" direction="out"/>
<pin name="PB7" direction="out"/>
<pin name="ALE" direction="out"/>
<pin name="!BHE!/!PSEN" direction="in"/>
<pin name="!WR!/VPP" direction="in"/>
<pin name="!RD!/E/!DS" direction="in"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="NC@3" direction="nc"/>
<pin name="NC@4" direction="nc"/>
<pin name="NC@5" direction="nc"/>
<pin name="NC@6" direction="nc"/>
<pin name="NC@7" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="PSD312">
<pin name="AD0" direction="in"/>
<pin name="AD1" direction="in"/>
<pin name="AD2" direction="in"/>
<pin name="AD3" direction="in"/>
<pin name="AD4" direction="in"/>
<pin name="AD5" direction="in"/>
<pin name="AD6" direction="in"/>
<pin name="AD7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="PC0" direction="in"/>
<pin name="PC1" direction="in"/>
<pin name="PC2" direction="in"/>
<pin name="A19/!CSI" direction="in"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PB0" direction="out"/>
<pin name="PB1" direction="out"/>
<pin name="PB2" direction="out"/>
<pin name="PB3" direction="out"/>
<pin name="PB4" direction="out"/>
<pin name="PB5" direction="out"/>
<pin name="PB6" direction="out"/>
<pin name="PB7" direction="out"/>
<pin name="ALE" direction="out"/>
<pin name="!PSEN" direction="in"/>
<pin name="!WR!/VPP" direction="in"/>
<pin name="!RD!/E/!DS" direction="in"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="PSD312Q">
<pin name="AD0" direction="in"/>
<pin name="AD1" direction="in"/>
<pin name="AD2" direction="in"/>
<pin name="AD3" direction="in"/>
<pin name="AD4" direction="in"/>
<pin name="AD5" direction="in"/>
<pin name="AD6" direction="in"/>
<pin name="AD7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="PC0" direction="in"/>
<pin name="PC1" direction="in"/>
<pin name="PC2" direction="in"/>
<pin name="A19/!CSI" direction="in"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PB0" direction="out"/>
<pin name="PB1" direction="out"/>
<pin name="PB2" direction="out"/>
<pin name="PB3" direction="out"/>
<pin name="PB4" direction="out"/>
<pin name="PB5" direction="out"/>
<pin name="PB6" direction="out"/>
<pin name="PB7" direction="out"/>
<pin name="ALE" direction="out"/>
<pin name="!PSEN" direction="in"/>
<pin name="!WR!/VPP" direction="in"/>
<pin name="!RD!/E/!DS" direction="in"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="NC@3" direction="nc"/>
<pin name="NC@4" direction="nc"/>
<pin name="NC@5" direction="nc"/>
<pin name="NC@6" direction="nc"/>
<pin name="NC@7" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="PSD303">
<pin name="AD0" direction="in"/>
<pin name="AD1" direction="in"/>
<pin name="AD2" direction="in"/>
<pin name="AD3" direction="in"/>
<pin name="AD4" direction="in"/>
<pin name="AD5" direction="in"/>
<pin name="AD6" direction="in"/>
<pin name="AD7" direction="in"/>
<pin name="AD8" direction="in"/>
<pin name="AD9" direction="in"/>
<pin name="AD10" direction="in"/>
<pin name="AD11" direction="in"/>
<pin name="AD12" direction="in"/>
<pin name="AD13" direction="in"/>
<pin name="AD14" direction="in"/>
<pin name="AD15" direction="in"/>
<pin name="PC0" direction="in"/>
<pin name="PC1" direction="in"/>
<pin name="PC2" direction="in"/>
<pin name="A19/!CSI" direction="in"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PB0" direction="out"/>
<pin name="PB1" direction="out"/>
<pin name="PB2" direction="out"/>
<pin name="PB3" direction="out"/>
<pin name="PB4" direction="out"/>
<pin name="PB5" direction="out"/>
<pin name="PB6" direction="out"/>
<pin name="PB7" direction="out"/>
<pin name="ALE" direction="out"/>
<pin name="!BHE!/!PSEN" direction="in"/>
<pin name="!WR!/VPP" direction="in"/>
<pin name="!RD!/E/!DS" direction="in"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="PSD301L">
<pin name="AD0" direction="in"/>
<pin name="AD1" direction="in"/>
<pin name="AD2" direction="in"/>
<pin name="AD3" direction="in"/>
<pin name="AD4" direction="in"/>
<pin name="AD5" direction="in"/>
<pin name="AD6" direction="in"/>
<pin name="AD7" direction="in"/>
<pin name="AD8" direction="in"/>
<pin name="AD9" direction="in"/>
<pin name="AD10" direction="in"/>
<pin name="AD11" direction="in"/>
<pin name="AD12" direction="in"/>
<pin name="AD13" direction="in"/>
<pin name="AD14" direction="in"/>
<pin name="AD15" direction="in"/>
<pin name="PC0" direction="in"/>
<pin name="PC1" direction="in"/>
<pin name="PC2" direction="in"/>
<pin name="A19/!CSI" direction="in"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PB0" direction="out"/>
<pin name="PB1" direction="out"/>
<pin name="PB2" direction="out"/>
<pin name="PB3" direction="out"/>
<pin name="PB4" direction="out"/>
<pin name="PB5" direction="out"/>
<pin name="PB6" direction="out"/>
<pin name="PB7" direction="out"/>
<pin name="ALE" direction="out"/>
<pin name="!BHE!/!PSEN" direction="in"/>
<pin name="!WR!/VPP" direction="in"/>
<pin name="!RD!/E" direction="in"/>
<pin name="!RESET" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="PSD311L">
<pin name="AD0" direction="in"/>
<pin name="AD1" direction="in"/>
<pin name="AD2" direction="in"/>
<pin name="AD3" direction="in"/>
<pin name="AD4" direction="in"/>
<pin name="AD5" direction="in"/>
<pin name="AD6" direction="in"/>
<pin name="AD7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="PC0" direction="in"/>
<pin name="PC1" direction="in"/>
<pin name="PC2" direction="in"/>
<pin name="A19/!CSI" direction="in"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PB0" direction="out"/>
<pin name="PB1" direction="out"/>
<pin name="PB2" direction="out"/>
<pin name="PB3" direction="out"/>
<pin name="PB4" direction="out"/>
<pin name="PB5" direction="out"/>
<pin name="PB6" direction="out"/>
<pin name="PB7" direction="out"/>
<pin name="ALE" direction="out"/>
<pin name="!PSEN" direction="in"/>
<pin name="!WR!/VPP" direction="in"/>
<pin name="!RD!/E" direction="in"/>
<pin name="!RESET" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="PSD302L">
<pin name="AD0" direction="in"/>
<pin name="AD1" direction="in"/>
<pin name="AD2" direction="in"/>
<pin name="AD3" direction="in"/>
<pin name="AD4" direction="in"/>
<pin name="AD5" direction="in"/>
<pin name="AD6" direction="in"/>
<pin name="AD7" direction="in"/>
<pin name="AD8" direction="in"/>
<pin name="AD9" direction="in"/>
<pin name="AD10" direction="in"/>
<pin name="AD11" direction="in"/>
<pin name="AD12" direction="in"/>
<pin name="AD13" direction="in"/>
<pin name="AD14" direction="in"/>
<pin name="AD15" direction="in"/>
<pin name="PC0" direction="in"/>
<pin name="PC1" direction="in"/>
<pin name="PC2" direction="in"/>
<pin name="A19/!CSI" direction="in"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PB0" direction="out"/>
<pin name="PB1" direction="out"/>
<pin name="PB2" direction="out"/>
<pin name="PB3" direction="out"/>
<pin name="PB4" direction="out"/>
<pin name="PB5" direction="out"/>
<pin name="PB6" direction="out"/>
<pin name="PB7" direction="out"/>
<pin name="ALE" direction="out"/>
<pin name="!BHE!/!PSEN" direction="in"/>
<pin name="!WR!/VPP" direction="in"/>
<pin name="!RD!/E/!DS" direction="in"/>
<pin name="!RESET" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="PSD312L">
<pin name="AD0" direction="in"/>
<pin name="AD1" direction="in"/>
<pin name="AD2" direction="in"/>
<pin name="AD3" direction="in"/>
<pin name="AD4" direction="in"/>
<pin name="AD5" direction="in"/>
<pin name="AD6" direction="in"/>
<pin name="AD7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="PC0" direction="in"/>
<pin name="PC1" direction="in"/>
<pin name="PC2" direction="in"/>
<pin name="A19/!CSI" direction="in"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PB0" direction="out"/>
<pin name="PB1" direction="out"/>
<pin name="PB2" direction="out"/>
<pin name="PB3" direction="out"/>
<pin name="PB4" direction="out"/>
<pin name="PB5" direction="out"/>
<pin name="PB6" direction="out"/>
<pin name="PB7" direction="out"/>
<pin name="ALE" direction="out"/>
<pin name="!PSEN" direction="in"/>
<pin name="!WR!/VPP" direction="in"/>
<pin name="!RD!/E/!DS" direction="in"/>
<pin name="!RESET" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="PSD313L">
<pin name="AD0" direction="in"/>
<pin name="AD1" direction="in"/>
<pin name="AD2" direction="in"/>
<pin name="AD3" direction="in"/>
<pin name="AD4" direction="in"/>
<pin name="AD5" direction="in"/>
<pin name="AD6" direction="in"/>
<pin name="AD7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="PC0" direction="in"/>
<pin name="PC1" direction="in"/>
<pin name="PC2" direction="in"/>
<pin name="A19/!CSI" direction="in"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PB0" direction="out"/>
<pin name="PB1" direction="out"/>
<pin name="PB2" direction="out"/>
<pin name="PB3" direction="out"/>
<pin name="PB4" direction="out"/>
<pin name="PB5" direction="out"/>
<pin name="PB6" direction="out"/>
<pin name="PB7" direction="out"/>
<pin name="ALE" direction="out"/>
<pin name="!PSEN" direction="in"/>
<pin name="!WR!/VPP" direction="in"/>
<pin name="!RD!/E/!DS" direction="in"/>
<pin name="!RESET" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="PSD4XX">
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="CLKIN" direction="in"/>
<pin name="CSI" direction="in"/>
<pin name="WR" direction="in"/>
<pin name="RD" direction="in"/>
<pin name="VSTBY" direction="in"/>
<pin name="AD0"/>
<pin name="AD1"/>
<pin name="AD2"/>
<pin name="AD3"/>
<pin name="AD4"/>
<pin name="AD5"/>
<pin name="AD6"/>
<pin name="AD7"/>
<pin name="AD8"/>
<pin name="AD9"/>
<pin name="AD10"/>
<pin name="AD11"/>
<pin name="AD12"/>
<pin name="AD13"/>
<pin name="AD14"/>
<pin name="AD15"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB2"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="PB6"/>
<pin name="PB7"/>
<pin name="PC0"/>
<pin name="PC1"/>
<pin name="PC2"/>
<pin name="PC3"/>
<pin name="PC4"/>
<pin name="PC5"/>
<pin name="PC6"/>
<pin name="PC7"/>
<pin name="PD0"/>
<pin name="PD1"/>
<pin name="PD2"/>
<pin name="PD3"/>
<pin name="PD4"/>
<pin name="PD5"/>
<pin name="PD6"/>
<pin name="PD7"/>
<pin name="PE0"/>
<pin name="PE1"/>
<pin name="PE2"/>
<pin name="PE3"/>
<pin name="PE4"/>
<pin name="PE5"/>
<pin name="PE6"/>
<pin name="PE7"/>
</symbol>
<symbol name="2VCC4GND">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="PSD4XXU">
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="CLKIN" direction="in"/>
<pin name="CSI" direction="in"/>
<pin name="WR" direction="in"/>
<pin name="RD" direction="in"/>
<pin name="VSTBY" direction="in"/>
<pin name="AD0"/>
<pin name="AD1"/>
<pin name="AD2"/>
<pin name="AD3"/>
<pin name="AD4"/>
<pin name="AD5"/>
<pin name="AD6"/>
<pin name="AD7"/>
<pin name="AD8"/>
<pin name="AD9"/>
<pin name="AD10"/>
<pin name="AD11"/>
<pin name="AD12"/>
<pin name="AD13"/>
<pin name="AD14"/>
<pin name="AD15"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB2"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="PB6"/>
<pin name="PB7"/>
<pin name="PC0"/>
<pin name="PC1"/>
<pin name="PC2"/>
<pin name="PC3"/>
<pin name="PC4"/>
<pin name="PC5"/>
<pin name="PC6"/>
<pin name="PC7"/>
<pin name="PD0"/>
<pin name="PD1"/>
<pin name="PD2"/>
<pin name="PD3"/>
<pin name="PD4"/>
<pin name="PD5"/>
<pin name="PD6"/>
<pin name="PD7"/>
<pin name="PE0"/>
<pin name="PE1"/>
<pin name="PE2"/>
<pin name="PE3"/>
<pin name="PE4"/>
<pin name="PE5"/>
<pin name="PE6"/>
<pin name="PE7"/>
<pin name="NC@3" direction="nc"/>
<pin name="NC@4" direction="nc"/>
<pin name="NC@5" direction="nc"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="4VCC8GND">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@3" direction="pwr"/>
<pin name="GND@4" direction="pwr"/>
<pin name="GND@5" direction="pwr"/>
<pin name="GND@6" direction="pwr"/>
<pin name="GND@7" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="PSD4135">
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="CNTL0" direction="in"/>
<pin name="AD0"/>
<pin name="AD1"/>
<pin name="AD2"/>
<pin name="AD3"/>
<pin name="AD4"/>
<pin name="AD5"/>
<pin name="AD6"/>
<pin name="AD7"/>
<pin name="AD8"/>
<pin name="AD9"/>
<pin name="AD10"/>
<pin name="AD11"/>
<pin name="AD12"/>
<pin name="AD13"/>
<pin name="AD14"/>
<pin name="AD15"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB2"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="PB6"/>
<pin name="PB7"/>
<pin name="PC0"/>
<pin name="PC1"/>
<pin name="PC2"/>
<pin name="PC3"/>
<pin name="PC4"/>
<pin name="PC5"/>
<pin name="PC6"/>
<pin name="PC7"/>
<pin name="PD0"/>
<pin name="PD1"/>
<pin name="PD2"/>
<pin name="PD3"/>
<pin name="PE0"/>
<pin name="PE1"/>
<pin name="PE2"/>
<pin name="PE3"/>
<pin name="PE4"/>
<pin name="PE5"/>
<pin name="PE6"/>
<pin name="PE7"/>
<pin name="CNTL1" direction="in"/>
<pin name="CNTL2" direction="in"/>
<pin name="PF0"/>
<pin name="PF1"/>
<pin name="PF2"/>
<pin name="PF3"/>
<pin name="PF4"/>
<pin name="PF5"/>
<pin name="PF6"/>
<pin name="PF7"/>
<pin name="PG0"/>
<pin name="PG1"/>
<pin name="PG2"/>
<pin name="PG3"/>
<pin name="PG4"/>
<pin name="PG5"/>
<pin name="PG6"/>
<pin name="PG7"/>
</symbol>
<symbol name="VCC">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="GND">
<pin name="GNG" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="PSD301L" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD301"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CLDCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BHE!/!PSEN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD10" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="AD11" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="AD12" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="AD13" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="AD14" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="AD15" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="AD8" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="AD9" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PSD301X" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD301"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CPGA44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BHE!/!PSEN" pad="A5"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E" pad="G4"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="A4"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="A6"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="H4"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="H5"/>
<connect gate="G$1" pin="AD10" pad="E7"/>
<connect gate="G$1" pin="AD11" pad="D8"/>
<connect gate="G$1" pin="AD12" pad="D7"/>
<connect gate="G$1" pin="AD13" pad="C8"/>
<connect gate="G$1" pin="AD14" pad="C7"/>
<connect gate="G$1" pin="AD15" pad="B8"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="G5"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="H6"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="G6"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="H7"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="G7"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="G8"/>
<connect gate="G$1" pin="AD8" pad="F7"/>
<connect gate="G$1" pin="AD9" pad="F8"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="E1"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="H3"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="G3"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="H2"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="G2"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="G1"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="F2"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="F1"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="E2"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="D2"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="C1"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="C2"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="B1"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="B2"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="A2"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="B3"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="A3"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="B7"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="A7"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="B6"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="B4"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="D1"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="E8"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="B5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PSD301Q" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD301Q"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PQFP52">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BHE!/!PSEN" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="AD10" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="AD11" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="AD12" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="AD13" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="AD14" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="AD15" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD8" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="AD9" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@5" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@6" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@7" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="48"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="33"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="45"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PSD301U" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD301"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQFP44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BHE!/!PSEN" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="AD10" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD11" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD12" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="AD13" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="AD14" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="AD15" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="41"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="28"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="38"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PSD311L" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD311"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CLDCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!PSEN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PSD311U" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD311"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQFP44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!PSEN" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="41"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="28"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="38"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PSD311Q" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD311Q"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PQFP52">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!PSEN" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@5" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@6" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@7" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="48"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="33"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="45"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PSD302L" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD302"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CLDCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BHE!/!PSEN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E/!DS" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD10" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="AD11" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="AD12" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="AD13" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="AD14" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="AD15" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="AD8" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="AD9" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PSD302U" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD302"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQFP44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BHE!/!PSEN" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E/!DS" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="AD10" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD11" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD12" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="AD13" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="AD14" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="AD15" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="41"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="28"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="38"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PSD302X" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD302"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CPGA44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BHE!/!PSEN" pad="A5"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E/!DS" pad="G4"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="A4"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="A6"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="H4"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="H5"/>
<connect gate="G$1" pin="AD10" pad="E7"/>
<connect gate="G$1" pin="AD11" pad="D8"/>
<connect gate="G$1" pin="AD12" pad="D7"/>
<connect gate="G$1" pin="AD13" pad="C8"/>
<connect gate="G$1" pin="AD14" pad="C7"/>
<connect gate="G$1" pin="AD15" pad="B8"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="G5"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="H6"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="G6"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="H7"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="G7"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="G8"/>
<connect gate="G$1" pin="AD8" pad="F7"/>
<connect gate="G$1" pin="AD9" pad="F8"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="E1"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="H3"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="G3"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="H2"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="G2"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="G1"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="F2"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="F1"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="E2"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="D2"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="C1"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="C2"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="B1"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="B2"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="A2"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="B3"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="A3"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="B7"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="A7"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="B6"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="B4"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="D1"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="E8"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="B5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PSD302Q" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD302Q"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PQFP52">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BHE!/!PSEN" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E/!DS" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="AD10" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="AD11" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="AD12" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="AD13" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="AD14" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="AD15" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD8" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="AD9" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@5" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@6" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@7" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="48"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="33"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="45"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PSD312L" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD312"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CLDCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!PSEN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E/!DS" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PSD312U" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD312"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQFP44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!PSEN" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E/!DS" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="41"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="28"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="38"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PSD312Q" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD312Q"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PQFP52">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!PSEN" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E/!DS" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@5" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@6" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@7" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="48"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="33"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="45"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PSD303L" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD303"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CLDCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BHE!/!PSEN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E/!DS" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD10" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="AD11" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="AD12" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="AD13" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="AD14" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="AD15" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="AD8" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="AD9" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PSD303U" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD303"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQFP44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BHE!/!PSEN" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E/!DS" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="AD10" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD11" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD12" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="AD13" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="AD14" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="AD15" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="41"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="28"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="38"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PSD303X" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD303"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CPGA44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BHE!/!PSEN" pad="A5"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E/!DS" pad="G4"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="A4"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="A6"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="H4"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="H5"/>
<connect gate="G$1" pin="AD10" pad="E7"/>
<connect gate="G$1" pin="AD11" pad="D8"/>
<connect gate="G$1" pin="AD12" pad="D7"/>
<connect gate="G$1" pin="AD13" pad="C8"/>
<connect gate="G$1" pin="AD14" pad="C7"/>
<connect gate="G$1" pin="AD15" pad="B8"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="G5"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="H6"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="G6"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="H7"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="G7"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="G8"/>
<connect gate="G$1" pin="AD8" pad="F7"/>
<connect gate="G$1" pin="AD9" pad="F8"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="E1"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="H3"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="G3"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="H2"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="G2"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="G1"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="F2"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="F1"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="E2"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="D2"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="C1"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="C2"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="B1"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="B2"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="A2"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="B3"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="A3"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="B7"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="A7"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="B6"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="B4"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="D1"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="E8"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="B5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1270468"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PSD313L" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD312"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CLDCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!PSEN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E/!DS" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PSD313U" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD312"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQFP44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!PSEN" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E/!DS" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="41"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="28"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="38"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PSD313Q" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD312Q"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PQFP52">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!PSEN" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E/!DS" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@5" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@6" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@7" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="48"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="33"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="45"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PSD304RL" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD303"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CLDCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BHE!/!PSEN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E/!DS" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD10" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="AD11" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="AD12" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="AD13" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="AD14" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="AD15" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="AD8" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="AD9" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PSD304RU" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD303"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQFP44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BHE!/!PSEN" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E/!DS" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="AD10" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD11" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD12" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="AD13" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="AD14" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="AD15" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="41"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="28"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="38"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PSD304RX" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD303"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CPGA44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BHE!/!PSEN" pad="A5"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E/!DS" pad="G4"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="A4"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="A6"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="H4"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="H5"/>
<connect gate="G$1" pin="AD10" pad="E7"/>
<connect gate="G$1" pin="AD11" pad="D8"/>
<connect gate="G$1" pin="AD12" pad="D7"/>
<connect gate="G$1" pin="AD13" pad="C8"/>
<connect gate="G$1" pin="AD14" pad="C7"/>
<connect gate="G$1" pin="AD15" pad="B8"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="G5"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="H6"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="G6"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="H7"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="G7"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="G8"/>
<connect gate="G$1" pin="AD8" pad="F7"/>
<connect gate="G$1" pin="AD9" pad="F8"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="E1"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="H3"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="G3"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="H2"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="G2"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="G1"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="F2"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="F1"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="E2"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="D2"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="C1"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="C2"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="B1"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="B2"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="A2"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="B3"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="A3"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="B7"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="A7"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="B6"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="B4"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="D1"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="E8"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="B5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PSD314RL" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$2" symbol="PSD312"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CLDCC44">
<connects>
<connect gate="G$2" pin="!PSEN" pad="1"/>
<connect gate="G$2" pin="!RD!/E/!DS" pad="22"/>
<connect gate="G$2" pin="!WR!/VPP" pad="2"/>
<connect gate="G$2" pin="A10" pad="33"/>
<connect gate="G$2" pin="A11" pad="35"/>
<connect gate="G$2" pin="A12" pad="36"/>
<connect gate="G$2" pin="A13" pad="37"/>
<connect gate="G$2" pin="A14" pad="38"/>
<connect gate="G$2" pin="A15" pad="39"/>
<connect gate="G$2" pin="A19/!CSI" pad="43"/>
<connect gate="G$2" pin="A8" pad="31"/>
<connect gate="G$2" pin="A9" pad="32"/>
<connect gate="G$2" pin="AD0" pad="23"/>
<connect gate="G$2" pin="AD1" pad="24"/>
<connect gate="G$2" pin="AD2" pad="25"/>
<connect gate="G$2" pin="AD3" pad="26"/>
<connect gate="G$2" pin="AD4" pad="27"/>
<connect gate="G$2" pin="AD5" pad="28"/>
<connect gate="G$2" pin="AD6" pad="29"/>
<connect gate="G$2" pin="AD7" pad="30"/>
<connect gate="G$2" pin="ALE" pad="13"/>
<connect gate="G$2" pin="PA0" pad="21"/>
<connect gate="G$2" pin="PA1" pad="20"/>
<connect gate="G$2" pin="PA2" pad="19"/>
<connect gate="G$2" pin="PA3" pad="18"/>
<connect gate="G$2" pin="PA4" pad="17"/>
<connect gate="G$2" pin="PA5" pad="16"/>
<connect gate="G$2" pin="PA6" pad="15"/>
<connect gate="G$2" pin="PA7" pad="14"/>
<connect gate="G$2" pin="PB0" pad="11"/>
<connect gate="G$2" pin="PB1" pad="10"/>
<connect gate="G$2" pin="PB2" pad="9"/>
<connect gate="G$2" pin="PB3" pad="8"/>
<connect gate="G$2" pin="PB4" pad="7"/>
<connect gate="G$2" pin="PB5" pad="6"/>
<connect gate="G$2" pin="PB6" pad="5"/>
<connect gate="G$2" pin="PB7" pad="4"/>
<connect gate="G$2" pin="PC0" pad="40"/>
<connect gate="G$2" pin="PC1" pad="41"/>
<connect gate="G$2" pin="PC2" pad="42"/>
<connect gate="G$2" pin="RESET" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PSD314RU" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD312"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQFP44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!PSEN" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E/!DS" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="41"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="28"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="38"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PSD314RQ" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD312Q"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PQFP52">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!PSEN" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E/!DS" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@5" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@6" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@7" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="48"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="33"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="45"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PSD301LL" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
<gate name="G$1" symbol="PSD301L"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CLDCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BHE!/!PSEN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD10" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="AD11" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="AD12" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="AD13" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="AD14" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="AD15" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="AD8" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="AD9" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="42"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="ZPSD301B-70J"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="37M9798"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PSD301LJ" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD301L"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLDCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BHE!/!PSEN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD10" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="AD11" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="AD12" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="AD13" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="AD14" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="AD15" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="AD8" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="AD9" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="42"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PSD301LU" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD301L"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQFP44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BHE!/!PSEN" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="AD10" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD11" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD12" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="AD13" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="AD14" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="AD15" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="36"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="28"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="38"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PSD311LL" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD311L"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CLDCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!PSEN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="42"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PSD311LJ" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD311L"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLDCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!PSEN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="42"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PSD311LU" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD311L"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQFP44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!PSEN" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="36"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="28"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="38"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="PSD311B-70U"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="37M5740"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PSD302LL" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD302L"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CLDCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BHE!/!PSEN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E/!DS" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD10" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="AD11" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="AD12" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="AD13" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="AD14" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="AD15" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="AD8" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="AD9" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="42"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PSD302LJ" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD302L"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLDCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BHE!/!PSEN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E/!DS" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD10" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="AD11" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="AD12" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="AD13" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="AD14" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="AD15" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="AD8" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="AD9" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="42"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PSD302LU" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD302L"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQFP44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BHE!/!PSEN" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E/!DS" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="AD10" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD11" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD12" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="AD13" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="AD14" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="AD15" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="36"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="28"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="38"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PSD312LL" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD312L"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CLDCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!PSEN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E/!DS" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="42"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PSD312LJ" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD312L"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLDCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!PSEN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E/!DS" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="42"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PSD312LU" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
<gate name="G$1" symbol="PSD312L"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQFP44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!PSEN" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E/!DS" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="36"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="28"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="38"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PSD303LL" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD302L"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CLDCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BHE!/!PSEN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E/!DS" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD10" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="AD11" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="AD12" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="AD13" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="AD14" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="AD15" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="AD8" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="AD9" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="42"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PSD303LJ" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD302L"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLDCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BHE!/!PSEN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E/!DS" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD10" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="AD11" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="AD12" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="AD13" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="AD14" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="AD15" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="AD8" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="AD9" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="42"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PSD303LU" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD302L"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQFP44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BHE!/!PSEN" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E/!DS" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="AD10" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD11" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD12" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="AD13" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="AD14" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="AD15" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="36"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="28"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="38"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PSD313LL" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD313L"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CLDCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!PSEN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E/!DS" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="42"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PSD313LJ" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD313L"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLDCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!PSEN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E/!DS" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="42"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="304RLL" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD302L"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CLDCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BHE!/!PSEN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E/!DS" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD10" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="AD11" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="AD12" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="AD13" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="AD14" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="AD15" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="AD8" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="AD9" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="42"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="304RLJ" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD302L"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLDCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BHE!/!PSEN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E/!DS" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD10" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="AD11" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="AD12" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="AD13" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="AD14" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="AD15" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="AD8" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="AD9" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="42"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="304RLU" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD302L"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQFP44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BHE!/!PSEN" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E/!DS" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="AD10" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD11" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD12" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="AD13" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="AD14" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="AD15" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="36"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="28"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="38"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="314RLU" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD313L"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQFP44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!PSEN" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E/!DS" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="36"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="28"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="38"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="314RLL" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD313L"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CLDCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!PSEN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E/!DS" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="42"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="314RLJ" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD313L"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLDCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!PSEN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E/!DS" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="42"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ZPSD301L" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD301"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CLDCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BHE!/!PSEN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD10" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="AD11" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="AD12" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="AD13" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="AD14" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="AD15" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="AD8" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="AD9" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ZPSD301J" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD301"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CLDCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BHE!/!PSEN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD10" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="AD11" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="AD12" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="AD13" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="AD14" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="AD15" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="AD8" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="AD9" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="ZPSD301B-70J"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="37M9798"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ZPSD301U" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD301"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQFP44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BHE!/!PSEN" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="AD10" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD11" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD12" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="AD13" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="AD14" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="AD15" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="41"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="28"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="38"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ZPSD311U" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
<gate name="G$1" symbol="PSD311"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQFP44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!PSEN" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="41"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="28"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="38"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ZPSD311L" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD311"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CLDCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!PSEN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ZPSD311J" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD311"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLDCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!PSEN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PSD311J" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD311"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLDCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!PSEN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="PSD311B-90JI"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="56P9966"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ZPSD302L" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD302"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CLDCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BHE!/!PSEN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E/!DS" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD10" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="AD11" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="AD12" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="AD13" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="AD14" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="AD15" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="AD8" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="AD9" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ZPSD302J" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD302"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLDCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BHE!/!PSEN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E/!DS" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD10" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="AD11" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="AD12" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="AD13" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="AD14" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="AD15" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="AD8" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="AD9" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ZPSD302U" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD302"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQFP44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BHE!/!PSEN" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E/!DS" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="AD10" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD11" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD12" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="AD13" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="AD14" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="AD15" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="41"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="28"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="38"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ZPSD312L" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD312"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CLDCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!PSEN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E/!DS" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ZPSD312J" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD312"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLDCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!PSEN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E/!DS" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ZPSD313L" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD312"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CLDCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!PSEN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E/!DS" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ZPSD313J" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD312"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLDCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!PSEN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E/!DS" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="Z314RL" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD312"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CLDCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!PSEN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E/!DS" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="Z314RJ" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD312"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLDCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!PSEN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E/!DS" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ZPSD303L" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD303"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CLDCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BHE!/!PSEN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E/!DS" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD10" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="AD11" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="AD12" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="AD13" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="AD14" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="AD15" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="AD8" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="AD9" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ZPSD303J" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD303"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLDCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BHE!/!PSEN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E/!DS" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD10" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="AD11" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="AD12" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="AD13" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="AD14" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="AD15" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="AD8" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="AD9" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="Z304RL" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD303"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CLDCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BHE!/!PSEN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E/!DS" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD10" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="AD11" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="AD12" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="AD13" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="AD14" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="AD15" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="AD8" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="AD9" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="Z304RJ" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD303"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLDCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BHE!/!PSEN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E/!DS" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD10" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="AD11" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="AD12" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="AD13" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="AD14" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="AD15" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="AD8" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="AD9" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PSD301J" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD301"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLDCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BHE!/!PSEN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD10" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="AD11" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="AD12" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="AD13" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="AD14" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="AD15" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="AD8" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="AD9" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PSD302J" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD302"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLDCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BHE!/!PSEN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E/!DS" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD10" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="AD11" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="AD12" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="AD13" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="AD14" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="AD15" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="AD8" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="AD9" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="ZPSD302B-70J"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="57P5467"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PSD303J" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD303"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLDCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BHE!/!PSEN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E/!DS" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD10" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="AD11" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="AD12" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="AD13" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="AD14" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="AD15" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="AD8" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="AD9" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="ZPSD303B-90JI"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="57P5470"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PSD304RJ" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD303"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLDCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BHE!/!PSEN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E/!DS" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD10" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="AD11" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="AD12" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="AD13" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="AD14" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="AD15" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="AD8" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="AD9" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PSD312J" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD312"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLDCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!PSEN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E/!DS" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PSD313J" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD312"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLDCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!PSEN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E/!DS" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="PSD313B-90JI"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="56P9971"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PSD314RJ" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD312"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLDCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!PSEN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E/!DS" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ZPSD303U" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD303"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQFP44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BHE!/!PSEN" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E/!DS" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="AD10" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD11" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD12" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="AD13" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="AD14" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="AD15" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="41"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="28"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="38"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="Z304RU" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD303"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQFP44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BHE!/!PSEN" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E/!DS" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="AD10" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD11" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD12" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="AD13" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="AD14" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="AD15" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AD8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="41"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="28"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="38"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ZPSD313U" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD312"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQFP44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!PSEN" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E/!DS" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="41"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="28"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="38"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="Z314RU" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD312"/>
<gate name="P" symbol="1VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQFP44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!PSEN" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD!/E/!DS" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/VPP" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/!CSI" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="41"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="28"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="38"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PSD4XXJ" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD4XX"/>
<gate name="P" symbol="2VCC4GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLDCC68">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="AD10" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="AD11" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="AD12" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="AD13" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="AD14" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="AD15" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="AD8" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="AD9" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKIN" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="CSI" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PC3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PC4" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PC5" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PC6" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PC7" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PD0" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="PD1" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="PD2" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="PD3" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="PD4" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="PD5" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="PD6" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="PD7" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="PE0" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="PE1" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="PE2" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="PE3" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PE4" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="PE5" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="PE6" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="PE7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="RD" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="VSTBY" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="WR" pad="29"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="19"/>
<connect gate="P" pin="GND@2" pad="35"/>
<connect gate="P" pin="GND@3" pad="51"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="18"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="52"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PSD4XXL" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD4XX"/>
<gate name="P" symbol="2VCC4GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CLDCC68">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="AD10" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="AD11" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="AD12" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="AD13" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="AD14" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="AD15" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="AD8" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="AD9" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKIN" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="CSI" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PC3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PC4" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PC5" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PC6" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PC7" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PD0" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="PD1" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="PD2" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="PD3" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="PD4" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="PD5" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="PD6" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="PD7" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="PE0" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="PE1" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="PE2" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="PE3" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PE4" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="PE5" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="PE6" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="PE7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="RD" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="VSTBY" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="WR" pad="29"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="19"/>
<connect gate="P" pin="GND@2" pad="35"/>
<connect gate="P" pin="GND@3" pad="51"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="18"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="52"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PSD4XXU" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD4XXU"/>
<gate name="P" symbol="4VCC8GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQFP80">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="79"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="78"/>
<connect gate="G$1" pin="AD10" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="AD11" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="AD12" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="AD13" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="AD14" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="AD15" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="77"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="76"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="75"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="74"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="73"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="72"/>
<connect gate="G$1" pin="AD8" pad="69"/>
<connect gate="G$1" pin="AD9" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKIN" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="CSI" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@4" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@5" pad="80"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PC3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PC4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PC5" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PC6" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PC7" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PD0" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="PD1" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="PD2" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="PD3" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="PD4" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="PD5" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="PD6" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="PD7" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="PE0" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PE1" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="PE2" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="PE3" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PE4" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PE5" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PE6" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PE7" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="RD" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="VSTBY" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="WR" pad="24"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@2" pad="30"/>
<connect gate="P" pin="GND@3" pad="31"/>
<connect gate="P" pin="GND@4" pad="49"/>
<connect gate="P" pin="GND@5" pad="50"/>
<connect gate="P" pin="GND@6" pad="70"/>
<connect gate="P" pin="GND@7" pad="71"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="51"/>
<connect gate="P" pin="VCC@3" pad="52"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PSD4135" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAFER SCALE INTEGRATION&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PSD4135"/>
<gate name="G1" symbol="GND"/>
<gate name="G2" symbol="GND"/>
<gate name="G3" symbol="GND"/>
<gate name="G4" symbol="GND"/>
<gate name="G5" symbol="GND"/>
<gate name="V1" symbol="VCC"/>
<gate name="V2" symbol="VCC"/>
<gate name="V3" symbol="VCC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQFP80">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="AD10" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="AD11" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="AD12" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="AD13" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="AD14" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="AD15" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="AD8" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="AD9" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="CNTL0" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="CNTL1" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="CNTL2" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="PC3" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="PC4" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="PC5" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="PC6" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="PC7" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="PD0" pad="79"/>
<connect gate="G$1" pin="PD1" pad="80"/>
<connect gate="G$1" pin="PD2" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PD3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PE0" pad="71"/>
<connect gate="G$1" pin="PE1" pad="72"/>
<connect gate="G$1" pin="PE2" pad="73"/>
<connect gate="G$1" pin="PE3" pad="74"/>
<connect gate="G$1" pin="PE4" pad="75"/>
<connect gate="G$1" pin="PE5" pad="76"/>
<connect gate="G$1" pin="PE6" pad="77"/>
<connect gate="G$1" pin="PE7" pad="78"/>
<connect gate="G$1" pin="PF0" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="PF1" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="PF2" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="PF3" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PF4" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PF5" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="PF6" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="PF7" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="PG0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PG1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PG2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PG3" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PG4" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PG5" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PG6" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PG7" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="39"/>
<connect gate="G1" pin="GNG" pad="8"/>
<connect gate="G2" pin="GNG" pad="30"/>
<connect gate="G3" pin="GNG" pad="49"/>
<connect gate="G4" pin="GNG" pad="50"/>
<connect gate="G5" pin="GNG" pad="70"/>
<connect gate="V1" pin="VCC" pad="9"/>
<connect gate="V2" pin="VCC" pad="29"/>
<connect gate="V3" pin="VCC" pad="69"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
