<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;XICOR&lt;/b&gt; The Programmable Mixed Signal Company&lt;p&gt;
www.xicor.com</description>
<packages>
<package name="TSSOP-8">
<description>&lt;b&gt;8-Pin TSSOP&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.xicor.com .. x1205.pdf</description>
</package>
<package name="SO-08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Integrated Circuit&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="X1205">
<pin name="VBACK" direction="in"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="X1" direction="in"/>
<pin name="X2" direction="out"/>
<pin name="!IRQ" direction="out"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="SDL" direction="in"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="X1205*" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;2-Wire RTC Real Time Clock/Calendar&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="X1205"/>
</gates>
<devices>
<device name="V8" package="TSSOP-8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!IRQ" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="SDL" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VBACK" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="X1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="X2" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="I">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="S8" package="SO-08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!IRQ" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SDL" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VBACK" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="X1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="X2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="I">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
