<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;XILINXIn-System Programmable CPLD Family&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
http://www.xilinx.com&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;p&gt;</description>
<packages>
<package name="PLCC44">
<description>&lt;b&gt;PLASTIC LEADED CHIP CARRIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
square</description>
</package>
<package name="SQFP-S-10X10-44">
<description>&lt;b&gt;QFP44&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
shrink quad flat pack, square</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="XC9536_PC44">
<pin name="PB01/00"/>
<pin name="PB00/00"/>
<pin name="PB00/01"/>
<pin name="PB00/03"/>
<pin name="PB00/02"/>
<pin name="PB00/04"/>
<pin name="PB00/06"/>
<pin name="PB00/05"/>
<pin name="PB00/07"/>
<pin name="VSSIO@1" direction="pwr"/>
<pin name="PB00/08"/>
<pin name="PB00/09"/>
<pin name="PB00/10"/>
<pin name="PB00/11"/>
<pin name="TDI" direction="in"/>
<pin name="TMS" direction="in"/>
<pin name="TCK" direction="in"/>
<pin name="PB00/12"/>
<pin name="PB00/13"/>
<pin name="PB00/14"/>
<pin name="VCCINT@1" direction="pwr"/>
<pin name="PB00/15"/>
<pin name="VSSINT@1" direction="pwr"/>
<pin name="PB00/16"/>
<pin name="PB01/16"/>
<pin name="PB01/15"/>
<pin name="PB01/14"/>
<pin name="PB01/13"/>
<pin name="PB01/12"/>
<pin name="TDO" direction="out"/>
<pin name="VSSIO@2" direction="pwr"/>
<pin name="VCCIO@1" direction="pwr"/>
<pin name="PB01/11"/>
<pin name="PB01/10"/>
<pin name="PB01/09"/>
<pin name="PB01/08"/>
<pin name="PB01/07"/>
<pin name="PB01/06"/>
<pin name="PB01/05"/>
<pin name="PB01/04"/>
<pin name="VCCINT/VPP" direction="in"/>
<pin name="PB01/02"/>
<pin name="PB01/03"/>
<pin name="PB01/01"/>
</symbol>
<symbol name="XC9536_VQ44">
<pin name="PB00/06"/>
<pin name="PB00/05"/>
<pin name="PB00/07"/>
<pin name="VSSIO@1" direction="pwr"/>
<pin name="PB00/08"/>
<pin name="PB00/09"/>
<pin name="PB00/10"/>
<pin name="PB00/11"/>
<pin name="TDI" direction="in"/>
<pin name="TMS" direction="in"/>
<pin name="TCK" direction="in"/>
<pin name="PB00/12"/>
<pin name="PB00/13"/>
<pin name="PB00/14"/>
<pin name="VCCINT@1" direction="pwr"/>
<pin name="PB00/15"/>
<pin name="VSSINT@1" direction="pwr"/>
<pin name="PB00/16"/>
<pin name="PB01/16"/>
<pin name="PB01/15"/>
<pin name="PB01/14"/>
<pin name="PB01/13"/>
<pin name="PB01/12"/>
<pin name="TDO" direction="out"/>
<pin name="VSSIO@2" direction="pwr"/>
<pin name="VCCIO@1" direction="pwr"/>
<pin name="PB01/11"/>
<pin name="PB01/10"/>
<pin name="PB01/09"/>
<pin name="PB01/08"/>
<pin name="PB01/07"/>
<pin name="PB01/06"/>
<pin name="PB01/05"/>
<pin name="PB01/04"/>
<pin name="VCCINT/VPP" direction="in"/>
<pin name="PB01/02"/>
<pin name="PB01/03"/>
<pin name="PB01/01"/>
<pin name="PB01/00"/>
<pin name="PB00/00"/>
<pin name="PB00/01"/>
<pin name="PB00/03"/>
<pin name="PB00/02"/>
<pin name="PB00/04"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="XC9536_44PLCC" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;xc9536_pc44&lt;/b&gt; XC9500 In-System Programmable CPLD Family&lt;p&gt;
Auto generated by &lt;i&gt;make-symbol-device-package-bsdl.ulp Rev. 34&lt;/i&gt;&lt;br&gt;
Source: xc9536_pc44.bsd</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XC9536_PC44"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="PB00/00" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PB00/01" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PB00/02" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB00/03" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PB00/04" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB00/05" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB00/06" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB00/07" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB00/08" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB00/09" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PB00/10" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PB00/11" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB00/12" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PB00/13" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PB00/14" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PB00/15" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PB00/16" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PB01/00" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PB01/01" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="PB01/02" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="PB01/03" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="PB01/04" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PB01/05" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="PB01/06" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="PB01/07" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="PB01/08" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="PB01/09" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PB01/10" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PB01/11" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="PB01/12" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PB01/13" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PB01/14" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PB01/15" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PB01/16" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="TCK" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="TDI" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="TDO" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="TMS" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCINT/VPP" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCINT@1" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCIO@1" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSINT@1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSIO@1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSIO@2" pad="31"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XC9536-15PCG44C"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1193226"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="98K3376"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XC9536_44VQ" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;xc9536_pc44&lt;/b&gt; XC9500 In-System Programmable CPLD Family&lt;p&gt;
Auto generated by &lt;i&gt;make-symbol-device-package-bsdl.ulp Rev. 34&lt;/i&gt;&lt;br&gt;
Source: xc9536_vq44.bsd</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XC9536_VQ44"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SQFP-S-10X10-44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="PB00/00" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PB00/01" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PB00/02" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="PB00/03" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="PB00/04" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="PB00/05" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PB00/06" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PB00/07" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PB00/08" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB00/09" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB00/10" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB00/11" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB00/12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PB00/13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PB00/14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB00/15" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PB00/16" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PB01/00" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="PB01/01" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="PB01/02" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="PB01/03" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="PB01/04" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PB01/05" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="PB01/06" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="PB01/07" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="PB01/08" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="PB01/09" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PB01/10" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PB01/11" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PB01/12" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PB01/13" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PB01/14" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PB01/15" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PB01/16" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="TCK" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="TDI" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="TDO" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="TMS" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCINT/VPP" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCINT@1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCIO@1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSINT@1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSIO@1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSIO@2" pad="25"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XC9536-15VQG44C"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1193227"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="98K3377"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
