<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>Relay v1.2</text>
<text>SIG</text>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text></text>
<text>NC</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Seeed">
<packages>
<package name="RELAY">
</package>
</packages>
</library>
<library name="seeedleo">
<packages>
<package name="CON2">
</package>
</packages>
</library>
<library name="CONNECTER">
<packages>
<package name="2.0_1X4">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Logo">
<packages>
<package name="OSHW_FILLX200_NOTEXT">
</package>
<package name="TWIGLOGO">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Discrete">
<packages>
<package name="TP_4545">
</package>
<package name="R0603">
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LL-34">
</package>
<package name="LED-0603">
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;0603&lt;b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="moudle">
<packages>
<package name="GROVE-TEST-PLATFORM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="IC">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT23&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="Q1" library="Discrete" package="SOT23" value="S8050TL">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="Discrete" package="R0603" value="4.7k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="seeedleo" package="CON2" value="Screw Terminal">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="Discrete" package="R0603" value="470R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="Discrete" package="LED-0603" value="red">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="CONNECTER" package="2.0_1X4" value="DIP Grove">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U1" library="Seeed" package="RELAY" value="HLS8L-DC3V-S-C">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="Logo" package="OSHW_FILLX200_NOTEXT" value=""/>
<element name="GND" library="Discrete" package="TP_4545" value="">
<attribute name="PARTNO" value="DNP"/>
</element>
<element name="VCC" library="Discrete" package="TP_4545" value="">
<attribute name="PARTNO" value="DNP"/>
</element>
<element name="SIG" library="Discrete" package="TP_4545" value="">
<attribute name="PARTNO" value="DNP"/>
</element>
<element name="NO" library="Discrete" package="TP_4545" value="">
<attribute name="PARTNO" value="DNP"/>
</element>
<element name="COM" library="Discrete" package="TP_4545" value="">
<attribute name="PARTNO" value="DNP"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$3" library="moudle" package="GROVE-TEST-PLATFORM" value=""/>
<element name="NC" library="Discrete" package="TP_4545" value="">
<attribute name="PARTNO" value="DNP"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="TP1" library="Discrete" package="TP_4545" value="">
<attribute name="PARTNO" value="DNP"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="TP2" library="Discrete" package="TP_4545" value="">
<attribute name="PARTNO" value="DNP"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D1" library="Discrete" package="LL-34" value="1N4148">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$5" library="Logo" package="TWIGLOGO" value=""/>
<element name="U9" library="IC" package="SOT23" value="XC6206P302MR">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="Discrete" package="R0603" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="Discrete" package="C0603" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="GND" pad="T"/>
<contactref element="U9" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="VCC" pad="T"/>
<contactref element="U9" pad="3"/>
</signal>
<signal name="COM">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="COM" pad="T"/>
</signal>
<signal name="ON">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="NO" pad="T"/>
</signal>
<signal name="VGND">
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="D3" pad="-"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="+"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="SIG" pad="T"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="NC" pad="T"/>
</signal>
<signal name="3V">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="U9" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
